Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T-IX-645

2 priedas

**ADMINISTRUOJAMŲ DAUGIABUČIŲ NAMŲ SAVININKAMS TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ KAINOS (BE MEDŽIAGŲ KAINOS)**

| **Eil. Nr.** | **Darbo kodas** | **Darbų ir išlaidų aprašymas** | **Mato vnt.** | **Vieneto kaina Eur, be PVM** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Šildymo ir karšto vandens sistemų remontas** | | | | |
|  | R17-29 | Centrinio šildymo iki 32 mm skersmens vamzdynų, sujungtų sriegiais, išardymas išsaugojant medžiagas | m | 5,37 |
|  | R17-30 | Centrinio šildymo iki 50 mm skersmens vamzdynų, sujungtų sriegiais, išardymas išsaugojant medžiagas | m | 7,82 |
|  | R17-31 | Centrinio šildymo didesnio kaip 50 mm skersmens vamzdynų, sujungtų sriegiais, išardymas, išsaugojant medžiagas | m | 9,89 |
|  | R17-32 | Centrinio šildymo iki 50 mm skersmens suvirintų vamzdynų išardymas, išsaugojant medžiagas | m | 6,89 |
|  | R17-35 | Centrinio šildymo iki 32 mm skersmens vamzdynų išardymas, neišsaugojant medžiagų | m | 1,96 |
|  | R17-36 | Centrinio šildymo iki 50 mm skersmens vamzdynų išardymas, neišsaugojant medžiagų | m | 3,46 |
|  | R17-38 | Centrinio šildymo vamzdynų iki 25 mm skersmens, ilgesnių kaip 2 m ilgio atskirų ruožų keitimas | m | 11,87 |
|  | R17-39 | Centrinio šildymo vamzdynų iki 40 mm skersmens, ilgesnių kaip 2 m ilgio atskirų ruožų keitimas | m | 13,07 |
|  | R17-42 | Centrinio šildymo vamzdynų iki 40 mm skersmens, trumpesnių kaip 2 m ilgio atskirų ruožų keitimas | vnt. | 46,68 |
|  | R17-52 | Movinių ventilių, kurių skersmuo iki 50 mm, įstatymas į esamus vamzdynus | vnt. | 74,02 |
|  | R17-53 | Atbulinių vožtuvų, kurių skersmuo iki 32 mm, įstatymas į esamus vamzdynus | vnt. | 44,13 |
|  | R17-54 | Atbulinių vožtuvų, kurių skersmuo iki 50 mm, įstatymas į esamus vamzdynus | vnt. | 74,02 |
|  | R17-55 | Dvigubo reguliavimo čiaupų įstatymas į esamus vamzdynus | vnt. | 44,13 |
|  | R17-99 | Senų radiatorių sekcijų pergrupavimas, atjungiant ir atgal prijungiant vieną sekciją, kai radiatoriaus masė iki 80kg | vnt. | 38,98 |
|  | R17-133 | Vienlaipsninio siurblio pakeitimas, kai vamzdžio skersmuo 100 mm | vnt. | 24,61 |
|  | R17-212 | Elevatorinio mazgo Nr. 1 ir Nr. 2 demontavimas | kompl. | 76,31 |
|  | R17-216 | Keturių sekcijų boilerio, kai sekcijos šildymo paviršius iki 4,0 m2, demontavimas | kompl. | 144,87 |
|  | F18-1-1 | Šilumos punkto rekonstrukcija, keičiant elevatorinį mazgą ( be esamo karšto vandens paruošimo) į 2-jų kontūrų iki 60kW suminės galios modulinį įrenginį | kompl. | 552,95 |
|  | F18-1-2 | Šilumos punkto rekonstrukcija, keičiant elevatorinį mazgą (be esamo karšto vandens paruošimo) į 2-jų kontūrų 157kW–205kW suminės galios modulinį įrenginį | kompl. | 633,87 |
|  | F18-2-1 | Šilumos punkto rekonstrukcija, keičiant elevatorinį mazgą su boileriu į dviejų kontūrų 157–205 kW suminės galios modulinį įrenginį | kompl. | 776,30 |
|  | F18-2-2 | Šilumos punkto rekonstrukcija, keičiant elevatorinį mazgą su boileriu į dviejų kontūrų 260–340 kW suminės galios modulinį įrenginį | kompl. | 855,25 |
|  | F18-10-3 | Iki 25 mm skersmens balansinių ventilių įrengimas stovuose | vnt. | 43,92 |
|  | R63P-2101 | Kolektorinės ir horizontalios dvivamzdės šildymo sistemos laiptinės stovų įrengimas, kai pastatai iki 5 aukštų | m | 20,26 |
|  | R63P-2106 | Horizontalios dvivamzdės šildymo sistemos pamaišymo mazgų su siurbliais ir trieigiais ventiliais įrengimas | vnt. | 71,37 |
|  | R63P-2301 | Automatinių ir rankinio nustatymo balansavimo ventilių ir vandens išleidimo čiaupų įrengimas esamuose vienvamzdės sistemos stovuose ir atšakose , kai sąlyginis skersmuo iki 25 mm | kompl. | 16,61 |
|  | R63P-2301 | Automatinių ir rankinio nustatymo balansavimo ventilių ir vandens išleidimo čiaupų įrengimas esamuose vienvamzdės sistemos. stovuose ir atšakose, kai sąlyginis skersmuo 40 mm | kompl. | 19,63 |
| 1. **Šilumos punktų, boilerių, šilumos prietaisų remonto darbai** | | | | |
|  | F18-3-1 | Šilumos punkto įrengimas, montuojant 2-jų kontūrų iki 60kW suminės galios modulinį įrenginį | kompl. | 384,32 |
|  | F18-7-1 | Centrinio šildymo sistemų magistraliniai plieniniai vamzdynai d25m | 100m | 1684,44 |
|  | F18-7-2 | Centrinio šildymo sistemų magistraliniai plieniniai vamzdynai d32mm | 100m | 2069,86 |
|  | F18-8-1 | Centrinio šildymo sistemų stovų plieniniai vamzdynai d20mm | 100m | 1551,76 |
|  | F18-8-2 | Centrinio šildymo sistemų stovų plieniniai vamzdynai d25mm | 100m | 1566,13 |
|  | N18-198 | Šilumos punkto 2-jų kontūrų mod. skirstomojo įrenginio su šilumos apskait. prietaisų montavimas, kai Q 30 kW | kompl. | 126,90 |
|  | N18-200 | Šilumos punkto 2-jų kontūrų mod. skirstomojo įrenginio su šilumos apskait. prietaisų montavimas, kai Q 121–300 kW | kompl. | 181,89 |
|  | N18-204 | Papildomo kontūro moduliniame skirstomajame įrenginyje montavimas, kai kontūro Q iki 120 kW | vnt. | 88,83 |
|  | N18-205 | Papildomo kontūro moduliniame skirstomajame įrenginyje montavimas, kai kontūro Q 121–300 kW | vnt. | 105,75 |
|  | R63P-1101 | Magistralinių karštojo vandentiekio sistemos vamzdynų keitimas, kai pastatai iki 5 aukštų | m | 14,27 |
|  | R63P-1102 | Karštojo vandentiekio tiekiamųjų stovų keitimas, kai pastatai iki 5 aukštų (m stovo) | m | 30,68 |
|  | R63P-1105 | Karštojo vandentiekio cirkuliacinių stovų keitimas, kai pastatai iki 5 aukštų (m stovo) | m | 15,60 |
|  | R63P-1106 | Karštojo vandentiekio sistemos cirkuliacinių stovų įrengimas, pastatai iki 5 aukštų (m stovo) | m | 12,14 |
|  | R63P-1107 | Šaltojo vandentiekio magistralinių ir gaisro gesinimo sistemų vamzdynų keitimas, kai pastatai iki 5 aukštų | m | 16,97 |
|  | R63P-1108 | Šaltojo vandentiekio sistemos stovų keitimas, kai pastatai iki 5 aukštų (m stovo) | m | 28,01 |
|  | R63P-1109 | Karštojo vandens ruošimo automatizuoto šiluminio mazgo įrengimas, renovuojant sistemas, kai modulinio įrenginio galia 100 kW | vnt. | 229,22 |
|  | R63P-1109 | Karštojo vandens ruošimo automatizuoto šiluminio mazgo įrengimas, renovuojant sistemas, kai modulinio įrenginio galia 200 kW | vnt. | 266,28 |
|  | R63P-1109 | Karštojo vandens ruošimo automatizuoto šiluminio mazgo įrengimas, renovuojant sistemas, kai modulinio įrenginio galia 250 kW | vnt. | 274,52 |
|  | R63P-1109 | Karštojo vandens ruošimo automatizuoto šiluminio mazgo įrengimas, renovuojant sistemas, kai modulinio įrenginio galia 300 kW | vnt. | 290,99 |
|  | R63P-1109 | Karštojo vandens ruošimo automatizuoto šiluminio mazgo įrengimas, renovuojant sistemas, kai modulinio įrenginio galia 350 kW | vnt. | 310,20 |
|  | R63P-2303 | Automatinių balansav. ventilių, termostat. elem. ir vandens išleid. čiaupų įrengimas esam. vienvamzd. sist. stovuose ir ašakose, kai sąlyginis skersmuo iki 25 mm | kompl. | 19,63 |
|  | R63P-2303 | Automatinių balansav. ventilių, termostat. elem. ir vandens išleid. čiaupų įrengimas esam. vienvamzd. sist. stovuose ir ašakose, kai sąlyginis skersmuo iki 50 mm | kompl. | 26,08 |
|  | R63P-2304 | Uždaromųjų ventilių ir vandens išleidimo čiaupų keitimas esamame vienvamzdės sistemos vamzdyne, kai sąlyginis skersmuo iki 25 mm | kompl. | 16,71 |
|  | R63P-2304 | Uždaromųjų ventilių ir vandens išleidimo čiaupų keitimas esamame vienvamzdės sistemos vamzdyne, kai sąlyginis skersmuo iki 50 mm | kompl. | 23,06 |
|  | R63P-2305 | Uždaromųjų ventilių keitimas esamame vienvamzdės sistemos vamzdyne, kai sąlyginis skersmuo iki 25 mm | vnt. | 9,47 |
|  | R63P-2305 | Uždaromųjų ventilių keitimas esamame vienvamzdės sistemos vamzdyne, kai sąlyginis skersmuo iki 50 mm | vnt. | 14,96 |
|  | R63P-2401 | Magistralinių šildymo sistemos vamzdynų keitimas, kai pastatai iki 5 aukštų | m | 12,67 |
|  | R63P-2402 | Magistralinių šildymo sistemos vamzdynų izoliacijos keitimas, kai pastatai iki 5 aukštų | m | 2,44 |
|  | R63P-2501 | Šilumos punktų modernizavimas, keičiant esamus įrenginius į 2 kontūrų modulinius įrenginius , kai skirstomųjų įrenginių galia šild. 100 kW, k.v. 160 kW | kompl. | 723,67 |
|  | R63P-2501 | Šilumos punktų modernizavimas, keičiant esamus įrenginius į 2 kontūrų modulinius įrenginius , kai skirstomųjų įrenginių galia šild.150 kW, k.v.190 kW | kompl. | 815,78 |
|  | R63P-2602 | Termostatinių radiatorių vožtuvų montavimas (vožtuvai su automatiniu srauto ribojimu, grįžtamo srauto reguliavimo vožtuvai, rankinio valdymo reguliavimo vožtuvai) | vnt. | 6,18 |
|  | R63P-2603 | Termostatinių vožtuvų ir apvadų susiaurinimų montavimas esamuose vienvamzdės šildymo sistemos radiatorių apvaduose | kompl. | 19,49 |
|  | R63P-2604 | Termostatinių vožtuvų, apvadų susiaurinimų ir atbulinio srauto ribotuvų montavimas esamos vienvamzdės šild. sistemos radiatorių apvaduose | kompl. | 27,31 |
|  | R63P-2701 | Šildymo radiatorių pakeitimas 300–450 mm aukščio ir iki 1600 mm ilgio plieniniais šildymo radiatoriais (plokščių skaičius 1 vnt.) | vnt. | 19,22 |
|  | R63P-2703 | Šildymo radiatorių pakeitimas 500–600 mm aukščio ir iki 1600 mm ilgio plieniniais šildymo radiatoriais (plokščių skaičius 1 vnt.) | vnt. | 22,65 |
|  | R63P-2703 | Šildymo radiatorių pakeitimas 500–600 mm aukščio ir iki 1600 mm ilgio plieniniais šildymo radiatoriais (plokščių skaičius 2 vnt.) | vnt. | 27,45 |
|  | R63P-2703 | Šildymo radiatorių pakeitimas 500–600 mm aukščio ir iki 1600 mm ilgio plieniniais šildymo radiatoriais (plokščių skaičius 3 vnt.) | vnt. | 35,69 |
|  | R63P-3102 | Instaliacinių kanalų vamzdynams įrengimas, tvirtinant prie sienų , kai kanalų skerspjūvio plotas iki 50 cm2 | m | 5,33 |
|  | R63P-3103 | Vagų iškirtimas vidaus vamzdynams, kai plytų sienose vagų skerspjūvio plotas 50 cm2 | m | 3,34 |
|  | R63P-3103 | Vagų iškirtimas vidaus vamzdynams, kai betono sienose vagų skerspjūvio plotas 50 cm2 | m | 5,99 |
|  | R63P-3202 | Plieninių vamzdžių jungimas užmaunamosiomis movomis, privirinant elektra, kai vamzdžių sąlyginis skersmuo 25 mm (mova) | vnt. | 3,85 |
|  | R63P-3202 | Plieninių vamzdžių jungimas užmaunamosiomis movomis, privirinant elektra, kai vamzdžių sąlyginis skersmuo 32 mm (mova) | vnt. | 5,46 |
|  | R63P-3203 | Plieninių flanšų privirinimas prie vamzdžių galų, kai vamzdžių sąlyginis skersmuo iki 50 mm (flanšas) | vnt. | 5,78 |
|  | R63P-3203 | Plieninių flanšų privirinimas prie vamzdžių galų, kai vamzdžių sąlyginis skersmuo 65 mm (flanšas) | vnt. | 6,91 |
|  | R63P-3203 | Plieninių flanšų privirinimas prie vamzdžių galų, kai vamzdžių sąlyginis skersmuo 80 mm (flanšas) | vnt. | 7,87 |
|  | R63P-3204 | Plieninių vamzdžių sandūrų jungimas flanšais, kai vamzdžių sąlyginis skersmuo iki 32 mm | vnt. | 2,69 |
|  | R63P-3204 | Plieninių vamzdžių sandūrų jungimas flanšais, kai vamzdžių sąlyginis skersmuo 40–50 mm | vnt. | 3,34 |
|  | R63P-3204 | Plieninių vamzdžių sandūrų jungimas flanšais, kai vamzdžių sąlyginis skersmuo 65 mm | vnt. | 3,98 |
|  | R63P-3301 | Movinės uždaromosios armatūros montavimas pastato vandentiekio ir šildymo vamzdynuose, kai sąlyginis skersmuo iki 25 mm | vnt. | 6,31 |
|  | R63P-3301 | Movinės uždaromosios armatūros montavimas pastato vandentiekio ir šildymo vamzdynuose, kai sąlyginis skersmuo iki 50 mm | vnt. | 10,02 |
|  | R63P-3302 | Movinės reguliuojamosios armatūros montavimas pastato vandentiekio ir šildymo vamzdynuose, kai sąlyginis skersmuo iki 25 mm | vnt. | 6,31 |
|  | R63P-3302 | Movinės reguliuojamosios armatūros montavimas pastato vandentiekio ir šildymo vamzdynuose, kai sąlyginis skersmuo iki 50 mm | vnt. | 10,02 |
|  | R63P-3303 | Flanšinės uždaromosios armatūros montavimas pastato vandentiekio ir šildymo vamzdynuose, kai sąlyginis skersmuo iki 50 mm | vnt. | 13,04 |
|  | R63P-3303 | Flanšinės uždaromosios armatūros montavimas pastato vandentiekio ir šildymo vamzdynuose, kai sąlyginis skersmuo 65 mm | vnt. | 15,10 |
|  | R63P-3305 | Reguliuojamosios armatūros priedų montavimas (pavaros debito ribotuvams) | vnt. | 2,75 |
|  | R63P-3305 | Reguliuojamosios armatūros priedų montavimas (termostatiniai elementai) | vnt. | 3,02 |
|  | R63P-3306 | Vandens išleidimo čiaupų montavimas vandentiekio ir šildymo sistemos vamzdynuose, kai sąlyginis vamzdžių skersmuo iki 25 mm | vnt. | 5,08 |
|  | R63P-3306 | Vandens išleidimo čiaupų montavimas vandentiekio ir šildymo sistemos vamzdynuose, kai sąlyginis vamzdžių skersmuo 50 mm | vnt. | 7,14 |
|  | R63P-3307 | Šildymo sistemos oro išleidimo čiaupų montavimas | vnt. | 1,51 |
|  | R63P-3403 | Vamzdynų izoliacijos remontas, keičiant pažeistų vietų izoliaciją, kai vamzdžių sąlyginis skersmuo iki 50 mm | m | 4,76 |
|  | N18-124 | Šilumokaičio su movine jungtimi montavimas, pjaunant sriegius ant vamzdžių galų, kai jų skersmuo iki 25 mm | vnt. | 24,23 |
|  | N18-204 | Papildomo kontūro moduliniame skirstomajame įrenginyje montavimas, kai kontūro Q iki 120 kW | vnt. | 90,14 |
|  | R17-149 | Šilumokaičio demontavimas ir išplauto sumontavimas arba keitimas, kai srieginių jungčių skersmuo iki 25mm | vnt. | 15,87 |
| 1. **Elektros įrangos remontas** | | | | |
|  | R63P-0102 | Modulinių paskirstymo skydų su elektros aparatais montavimas, kai skydo modulių skaičius 24 vnt., skaičiuojamoji galia iki 50 kW | vnt. | 80,98 |
|  | R63P-0102 | Modulinių paskirstymo skydų su elektros aparatais montavimas, kai skydo modulių skaičius 36 vnt., skaičiuojamoji galia iki 50 kW | vnt. | 113,92 |
|  | R63P-0102 | Modulinių paskirstymo skydų su elektros aparatais montavimas, kai skydo modulių skaičius 36 vnt., skaičiuojamoji galia daugiau 50 kW iki 75 kW | vnt. | 109,81 |
|  | R63P-0102 | Modulinių paskirstymo skydų su elektros aparatais montavimas , kai skydo modulių skaičius 36 vnt., skaičiuojamoji galia daugiau 75 kW | vnt. | 113,92 |
|  | R63P-0102 | Modulinių paskirstymo skydų su elektros aparatais montavimas , kai skydo modulių skaičius 48 vnt., skaičiuojamoji galia iki 100 kW | vnt. | 138,63 |
|  | R63P-0101 | Įvadinių paskirstymo skydų ĮPS modernizavimas, kai skaičiuojamoji galia iki 50 kW | vnt. | 156,12 |
|  | R63P-0101 | Įvadinių paskirstymo skydų ĮPS modernizavimas, kai skaičiuojamoji galia daugiau 50 kW iki 75 kW | vnt. | 205,85 |
|  | R63P-0101 | Įvadinių paskirstymo skydų ĮPS modernizavimas, kai skaičiuojamoji galia daugiau 75 kW iki 100 kW | vnt. | 247,30 |
|  | R63P-0101 | Įvadinių paskirstymo skydų ĮPS modernizavimas, kai skaičiuojamoji galia daugiau 100 kW iki 150 kW | vnt. | 295,65 |
|  | R63P-0101 | Įvadinių paskirstymo skydų ĮPS modernizavimas, kai skaičiuojamoji galia daugiau 150 kW | vnt. | 426,90 |
|  | R63P-0103 | 24 modulių paskirstymo skydų su elektros aparatais montavimas šiluminių mazgų patalpose | vnt. | 74,12 |
|  | R63P-0104 | Butų apskaitos paskirstymo skydų rekonstrukcija, įrengiant automatinius jungiklius | but. | 63,14 |
|  | R33-161 | Iki 100A automatinių jungiklių keitimas | vnt. | 6,86 |
|  | R63P-0111 | Elektros apšvietimo instaliacijos pastatų laiptinėse keitimas , kai pastatų aukštų skaičius 5 vnt. | laipt. narv. | 381,01 |
|  | R63P-0112 | Elektros apšvietimo instaliacijos pastatų holuose ir koridoriuose keitimas (šviestuvas) | vnt. | 42,33 |
|  | R63P-0113 | Avarinio apšvietimo instaliacijos pastatų laiptinėse arba holuose keitimas (aukštų 9 vnt.) | laipt. narv | 356,64 |
|  | R63P-0114 | Magistralinių kabelių keitimas pastatų laiptinių šachtose (stovuose), kai kabelio gyslų skerspjūvio plotas 16 mm2 | 100m | 1 333,71 |
|  | R63P-0114 | Magistralinių kabelių keitimas pastatų laiptinių šachtose (stovuose), kai kabelio gyslų skerspjūvio plotas 25 mm2 | 100m | 1 627,13 |
|  | R63P-0114 | Magistralinių kabelių keitimas pastatų laiptinių šachtose (stovuose), kai kabelio gyslų skerspjūvio plotas 35 mm2 | 100m | 1 947,22 |
|  | R63P-0114 | Magistralinių kabelių keitimas pastatų laiptinių šachtose (stovuose), kai kabelio gyslų skerspjūvio plotas 50 mm2 | 100m | 2 013,90 |
|  | R63P-0121 | Elektros apšvietimo instaliacijos pastatų rūsių patalpose keitimas (100m2 rūsio patalpų) | 100 m2 | 415,58 |
|  | R63P-0122 | Magistralinių kabelių pastatų rūsių patalpose keitimas, kai kabelio gyslų skerspjūvio plotas 10 mm2 | 100m | 802,62 |
|  | R63P-0122 | Magistralinių kabelių pastatų rūsių patalpose keitimas, kai kabelio gyslų skerspjūvio plotas 16 mm2 | 100m | 815,78 |
|  | R63P-0122 | Magistralinių kabelių pastatų rūsių patalpose keitimas, kai kabelio gyslų skerspjūvio plotas 25 mm2 | 100m | 921,04 |
|  | R63P-0122 | Magistralinių kabelių pastatų rūsių patalpose keitimas, kai kabelio gyslų skerspjūvio plotas 35 mm2 | 100m | 1157,88 |
|  | R63P-0131 | Savireguliuojančių šildymo kabelių su automatiniu valdymu lietaus nuvedimo sistemos šildymui įrengimas | 100m | 280,65 |
|  | R63P-0141 | Sumontuotų aparatų (prietaisų) įvadiniuose paskirstymo skyduose demontavimas, kai įvadinių paskirstymo skydų skaičiuojamoji galia iki 50 kW (paskirstymo skydas) | vnt. | 39,81 |
|  | R63P-0141 | Sumontuotų aparatų (prietaisų) įvadiniuose paskirstymo skyduose demontavimas, kai įvadinių paskirstymo skydų skaičiuojamoji galia daugiau 50 kW iki 75 kW (paskirstymo skydas) | vnt. | 50,79 |
|  | R63P-0141 | Sumontuotų aparatų (prietaisų) įvadiniuose paskirstymo skyduose demontavimas, kai įvadinių paskirstymo skydų skaičiuojamoji galia daugiau 75 kW iki 100 kW (paskirstymo skydas) | vnt. | 59,02 |
|  | R63P-0142 | Kabelių pratraukimo dėžių montavimas (pratraukimo dėžių matmenys 200x200x100 mm) | vnt. | 8,92 |
|  | R63P-0142 | Kabelių pratraukimo dėžių montavimas (pratraukimo dėžių matmenys 400x400x200 mm) | vnt. | 10,51 |
|  | R63P-0143 | Avarinio apšvietimo įrengimas pastatuose (aukštų 9 vnt.) | laipt. narv. | 395,13 |
|  | R63P-0144 | Savireguliuojantiems šildymo kabeliams (lietaus nuvedimo sistemoje) elektros tiekimo linijos montavimas (m kabelio) | m | 3,90 |
|  | R61P-2701 | Vagų iškirtimas paslėptai instaliacijai rankiniu būdu tinkuotose sienose k8=1.17 | 100 m | 162,91 |
|  | R61P-2702 | Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams gręžimas žiediniai grąžtais mūro sienose k8=1.17 | 100 vnt | 97,17 |
|  | R61P-2703 | Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams iškirtimas el. kirtikliu mūro sienose k8=1.17 | 100 vnt | 107,18 |
|  | R61P-2704 | Lizdų ir vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose k8=1.17 | 100 m | 337,19 |
|  | R61P-2705 | Instaliacijos plastikinių kanalų montavimas, tvirtinant prie mūro sienos MINI kanalai) | 100 m | 293,60 |
|  | R61P-2705 | Instaliacijos plastikinių kanalų montavimas, tvirtinant prie mūro sienos (kanalų skerspjūvis iki 25 cm2) | 100 m | 400,05 |
|  | R61P-2705 | Instaliacijos plastikinių kanalų montavimas, tvirtinant prie mūro sienos (kanalų skerspjūvis daugiau 25 cm2 iki 60 cm2) | 100 m | 453,39 |
|  | R61P-2705 | Instaliacijos plastikinių kanalų montavimas, tvirtinant prie mūro sienos (kanalų skerspjūvis daugiau 60 cm2) | 100 m | 506,73 |
|  | R61P-2707 | Apšvietimo tinklų dviejų–trijų gyslų laidų tiesimas plastikiniuose kanaluose | 100 m | 96,20 |
|  | R61P-2707 | Apšvietimo tinklų dviejų–trijų gyslų laidų tiesimas paruoštose vagose (po tinku) | 100 m | 211,75 |
|  | R61P-2707 | Apšvietimo tinklų dviejų–trijų gyslų laidų tiesimas tinkuotu ar mediniu pagrindu, tvirtinant apkabėlėmis | 100 m | 134,68 |
|  | R61P-2708 | Apšvietimo tinklų dviejų–trijų gyslų laidų keitimas plastikiniuose kanaluose | 100 m | 125,70 |
|  | R61P-2708 | Apšvietimo tinklų dviejų–trijų gyslų laidų keitimas sienų ir perdenginių kanaluose | 100 m | 192,40 |
|  | R61P-2708 | Apšvietimo tinklų dviejų–trijų gyslų laidų keitimas tinkuotu ar mediniu pagrindu, tvirtinant apkabėlėmis | 100 m | 175,72 |
|  | R61P-2709 | Apšvietimo instaliacijos prietaisų montavimas įrengtose montavimo dėžutėse, kai instaliacija paslėptoji (jungikliai) | vnt. | 1,67 |
|  | R61P-2710 | Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (jungikliai) | vnt. | 2,18 |
|  | R61P-2710 | Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji ( kištukiniai lizdai) | vnt. | 2,18 |
|  | R61P-2710 | Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (3 dalių jungiklių-kištukinių lizdų blokai) | vnt. | 3,98 |
|  | R61P-2712 | Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija atviroji , pagrindas mūras (lempų lizdai) | vnt. | 3,98 |
|  | R61P-2712 | Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija atviroji , pagrindas mūras (jungikliai) | vnt. | 3,21 |
|  | R61P-2712 | Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija atviroji, pagrindas mūras (kištukiniai lizdai) | vnt. | 3,21 |
|  | R61P-2713 | Šviestuvų su kaitrinėmis ir LED lempomis keitimas (vienlempės bra, plafonai) | vnt. | 8,72 |
|  | R61P-2713 | Šviestuvų su kaitrinėmis ir LED lempomis keitimas (dvilempės bra, plafonai) | vnt. | 10,52 |
|  | R61P-2714 | Perdegusių kaitrinių ir LED lempų keitimas, esant atvirai armatūrai | vnt. | 1,10 |
|  | R61P-2714 | Perdegusių kaitrinių ir LED lempų keitimas, esant uždarai armatūrai | vnt. | 1,59 |
|  | R61P-2715 | Optinių jutiklių laiptinėse montavimas, tvirtinant medsraigčiais | vnt. | 5,63 |
|  | R61P-2716 | Optinių jutiklių laiptinėse keitimas , tvirtinant medsraigčiais | vnt. | 7,27 |
|  | R33-161 | Iki 100 A automatinio jungiklio keitimas | vnt. | 6,86 |
|  | D1-374-2 | Kabelio izoliacijos varžos matavimas | vnt. | 13,24 |
|  | D1-374-1 | Trifazio įvado laidų izoliacijos varžos matavimas (įvadas) | vnt. | 19,12 |
|  | R33-98 | Įžeminimo kontūro varžos matavimas | vnt. | 23,33 |
|  | D1-397 | Iki 1 kV įtampos kabelinių ir kitų linijų izoliacijos varžos matavimas megometru (linija) | vnt. | 7,36 |
|  | D1-382 | Grandinės „fazė - nulis“ tariamosios varžos matavimas | grandinė | 14,71 |
|  | R61P-2718 | Įtampos elektros instaliacijos pereinamosios varžos matavimas (taškas) | 10 vnt. | 2,35 |
|  | R61P-2719 | Apskaitos prietaisų rodmenų nurašymas (prietaisas) | vnt. | 1,37 |
|  |  | El. gedimo nustatymas ir elektros grandinės atstatymas | Val. | 7,20 |
|  |  | Elektriko budėjimas nedarbo valandomis, savaitgaliais ir švenčių dienomis | Val. | 2,90 |
| 1. **Šalto vandens sistemos remontas** | | | |  |
|  | R63P-1110 | Šaltojo vandentiekio įvadinių apskaitos mazgų keitimas pastatuose (be apvedimo linijos, įvadų DN 50 mm, skaitiklių DN 32 mm) | vnt. | 126,70 |
|  | R63P-1110 | Šaltojo vandentiekio įvadinių apskaitos mazgų keitimas pastatuose (be apvedimo linijos, įvadų DN 50 mm, skaitiklių DN 40 mm) | vnt. | 130,70 |
|  | R63P-1110 | Šaltojo vandentiekio įvadinių apskaitos mazgų keitimas pastatuose (be apvedimo linijos, įvadų DN 50 mm, skaitiklių DN 50 mm) | vnt. | 145,37 |
|  | R63P-1110 | Šaltojo vandentiekio įvadinių apskaitos mazgų keitimas pastatuose (su apvedimo linija, įvadų DN 80 mm, skaitiklių DN 50 mm) | vnt. | 236,02 |
|  | R63P-1110 | Šaltojo vandentiekio įvadinių apskaitos mazgų keitimas pastatuose (su apvedimo linija, įvadų DN 80 mm, skaitiklių DN 80 mm) | vnt. | 262,99 |
|  | R63P-1110 | Šaltojo vandentiekio įvadinių apskaitos mazgų keitimas pastatuose ( su apvedimo linija, įvadų DN 100 mm, skaitiklių DN 80 mm) | vnt. | 300,75 |
|  | R63P-1110 | Šaltojo vandentiekio įvadinių apskaitos mazgų keitimas pastatuose ( su apvedimo linija, įvadų DN 100 mm, skaitiklių DN 100 mm) | vnt. | 339,86 |
|  | R19-24 | Įmovinių ventilių, vožtuvų keitimas, kai vamzdžio skersmuo iki 20 mm | vnt. | 11,94 |
|  | R19-25 | Įmovinių ventilių, vožtuvų keitimas, kai vamzdžio skersmuo iki 32 mm | vnt. | 14,00 |
|  | R19-26 | Įmovinių ventilių, vožtuvų keitimas, kai vamzdžio skersmuo iki 50 mm | vnt. | 18,12 |
|  | R17-51 | Movinių ventilių, kurių skersmuo iki 32 mm, įstatymas į esamus vamzdynus | vnt. | 44,13 |
|  | R19-28-1 | Uždaromosios flanšinės armatūros keitimas, kai vamzdžio skersmuo iki 50 mm | vnt. | 26,08 |
|  | R19-28-3 | Uždaromosios flanšinės armatūros keitimas, kai vamzdžio skersmuo iki 100 mm | vnt. | 43,92 |
|  | R19-21 | Vandens čiaupų keitimas, kai jų skersmuo iki 20 mm | vnt. | 9,20 |
|  | N26-262 | Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais | 100 m | 151,86 |
|  | N26-213 | Vamzdynų izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 40 mm | m3 | 187,80 |
| 1. **Buitinio nuotakyno sistemos remontas** | | | | |
|  | R63P-1301 | Pastato buitinio nuotakyno (išvadų) keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm | m | 40,39 |
|  | R63P-1301 | Pastato buitinio nuotakyno (išvadų) keitimas, kai vamzdžių skersmuo 160 mm | m | 43,66 |
|  | R63P-1302 | Pastato buitinio nuotakyno rūsio vamzdynų keitimas , kai vamzdžių skersmuo 110 mm | m | 32,82 |
|  | R63P-1303 | Pastato buitinio nuotakyno stovų keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm | m | 20,53 |
|  | R61P-2642 | Nuotekų vamzdyno ketinių vamzdžių sandūrų sandarinimas , kai vamzdžių skersmuo 50 mm (1 sandūra) | vnt. | 7,09 |
|  | R61P-2642 | Nuotekų vamzdyno ketinių vamzdžių sandūrų sandarinimas, kai vamzdžių skersmuo 100 mm (1 sandūra) | vnt. | 9,16 |
|  | R61P-2640 | Pastato nuotakyno vamzdyno valymas rankiniu būdu | m | 2,69 |
|  | R61P-2644 | Rūsio patalpų valymas po nuotekų išsiurbimo | 100 m2 | 88,07 |
|  | R61P-2645 | Nišų iškirtimas ir užtaisymas mūro sienose (inžinerinių tinklų, sumontuotų sienose, remontui), užtaisant plytomis | m2 | 63,52 |
|  | R61P-2645 | Nišų iškirtimas ir užtaisymas mūro sienose (inžinerinių tinklų, sumontuotų sienose, remontui), užtaisant gipskartonio plokštėmis | m2 | 53,75 |
|  | R61P-2639 | Nuotekų šalinimo plastikinių vamzdynų atskirų atkarpų keitimas pastato viduje, kai vamzdžio skersmuo iki 50 mm | m | 10,94 |
|  | R61P-2639 | Nuotekų šalinimo plastikinių vamzdynų atskirų atkarpų keitimas pastato viduje, kai vamzdžio skersmuo 110 mm | m | 16,40 |
| 1. **Lietaus nuotakyno, drenažo remontas** | | | | |
|  | R63P-1304 | Pastato lietaus nuotakyno (išvadų) keitimas | m | 40,39 |
|  | R63P-1305 | Pastato lietaus nuotakyno rūsio vamzdynų keitimas | m | 32,82 |
|  | R63P-1306 | Pastato lietaus nuotakyno stovų keitimas | m | 21,44 |
|  | R63P-1402 | Pastato išorės drenažo įrengimas | m | 27,92 |
| 1. **Vėdinimo sistemos remontas** | | | |  |
|  | R63P-7101 | Natūralios ventiliacijos sistemos atnaujinimas, kai pastatas iki 5 aukštų | but. | 46,93 |
|  | R63P-7111 | Horizontalių 160 mm skersmens skylių gręžimas deimantiniais grąžtais pastatų išorinėse sienose (skylės gylis 350.00 mm) | vnt. | 20,53 |
|  | R63P-7112 | Kanalinių ašinių mini ventiliatorių montavimas pastatų išorinėse sienose be el. pajungimo | vnt. | 17,43 |
|  | R63P-7116 | Ašinių ventiliatorių montavimas gyvenamųjų namų vėdinimo šachtose be el. pajungimo | vnt. | 17,43 |
|  | R61P-2511 | Vėdinimo kanalų biocheminis apdorojimas (Kanalų tikrinimas, kanalų apdorojimas biocheminiais preparatais, užpurškiant ant vidinių kanalų sienelių) | 10m | 1,22 |
| 1. **Sienų remonto darbai** | | | | |
|  | R61P-2101 | Karkasinių sienų ardymas (sienų apkalų ardymas) | m2 | 1,18 |
|  | R61P-2101 | Karkasinių sienų ardymas, kai sienos apkaltos iš dviejų pusių | m2 | 5,35 |
|  | R61P-2101 | Karkasinių sienų ardymas, kai sienos apkaltos iš vienos pusės | m2 | 3,32 |
|  | R61P-2102 | Angų užtaisymas medinėse sienose lentomis | m2 | 38,89 |
|  | R61P-2103 | Balkonų demontavimas | vnt. | 118,63 |
|  | R61P-2104 | Architektūrinių detalių (galinčių nukristi) nuardymas , kai detalės smulkios (rozetės, emblemos ir kt.) | vnt. | 4,40 |
|  | R61P-2104 | Architektūrinių detalių (galinčių nukristi) nuardymas , kai detalės vidutinio sudėtingumo iki 25 kg masės | vnt. | 10,02 |
|  | R61P-2104 | Architektūrinių detalių (galinčių nukristi) nuardymas , kai detalės vidutinio sudėtingumo daugiau 25 kg masės | vnt. | 16,61 |
|  | R61P-2105 | Mūrinių sienų paviršiaus remontas, užtaisant plyšius ir įtrūkimus skiediniu | m | 2,95 |
|  | R61P-2106 | Pastato išorinių tinkuotų paviršių atskirų vietų remontas (sienos ir kolonos) | m2 | 29,99 |
|  | R61P-2106 | Pastato išorinių tinkuotų paviršių atskirų vietų remontas (sienų ir kolonų kampai, angokraščiai) | m2 | 47,35 |
|  | R61P-2107 | Pastato vidinių tinkuotų paviršių atskirų vietų remontas (sienos ir kolonos) | m2 | 21,96 |
|  | R61P-2107 | Pastato vidinių tinkuotų paviršių atskirų vietų remontas (sienų ir kolonų kampai, angokraščiai) | m2 | 37,06 |
|  | R61P-2108 | Pastato tinkuotų lubų atskirų vietų remontas, kai lubos mūrinės, betoninės | m2 | 27,45 |
|  | R61P-2108 | Pastato tinkuotų lubų atskirų vietų remontas, kai lubos medinės | m2 | 34,31 |
|  | R61P-2109 | Keraminių plytelių dangos atskirų vietų sienų remontas, keičiant plyteles, kai remontuojamas plotas iki 0,5 m2, plytelių plotas iki 0,05 m2 | m2 | 79,54 |
|  | R61P-2109 | Keraminių plytelių dangos atskirų vietų sienų remontas, keičiant plyteles, kai remontuojamas plotas iki 0,5 m2, plytelių plotas daugiau 0,05 m2 | m2 | 62,86 |
|  | R61P-2109 | Keraminių plytelių dangos atskirų vietų sienų remontas, keičiant plyteles, kai remontuojamas plotas daugiau 0,5 m2 iki 1,0 m2, plytelių plotas iki 0,05 m2 | m2 | 66,71 |
|  | R61P-2109 | Keraminių plytelių dangos atskirų vietų sienų remontas, keičiant plyteles, kai remontuojamas plotas daugiau 0,5 m2 iki 1,0 m2, plytelių plotas daugiau 0,05 m2 | m2 | 52,60 |
|  | R61P-2110 | Keraminių plytelių dangos atskirų vietų kolonų, angokraščių remontas, keičiant plyteles, kai plytelių plotas iki 0,05 m2 | m2 | 97,50 |
|  | R61P-2110 | Keraminių plytelių dangos atskirų vietų kolonų, angokraščių remontas, keičiant plyteles, kai plytelių plotas daugiau 0,05 m2 | m2 | 88,52 |
|  | R61P-2111 | Keraminių plytelių dangos atskirų vietų ant laiptų pakopų remontas, keičiant plyteles, kai plytelių plotas iki 0,05 m2 | m2 | 80,82 |
|  | R61P-2111 | Keraminių plytelių dangos atskirų vietų ant laiptų pakopų remontas, keičiant plyteles, kai plytelių plotas daugiau 0,05 m2 | m2 | 71,84 |
|  | R61P-2112 | Anksčiau dažytų paviršių dažymas kalkiniais dažais, dalinai paruošiant paviršių, kai lygūs paviršiai tinkuoti | 100 m2 | 195,45 |
|  | R61P-2112 | Anksčiau dažytų paviršių dažymas kalkiniais dažais, dalinai paruošiant paviršių, kai lygūs paviršiai plytų mūro ir betoniniai | 100 m2 | 146,59 |
|  | R61P-2112 | Anksčiau dažytų paviršių dažymas kalkiniais dažais, dalinai paruošiant paviršių, kai lygūs paviršiai mediniai | 100 m2 | 122,16 |
|  | R61P-2113 | Anksčiau dažytų paviršių dažymas emulsiniais dažais, dalinai paruošiant paviršių (sieniniai paviršiai) | 100 m2 | 333,55 |
|  | R61P-2113 | Anksčiau dažytų paviršių dažymas emulsiniais dažais, dalinai paruošiant paviršių (lubiniai paviršiai) | 100 m2 | 397,69 |
|  | R61P-2114 | Anksčiau dažytų paviršių dažymas emaliais arba aliejiniais dažais, dalinai paruošiant paviršių (sienų paviršiai) | 100 m2 | 397,69 |
|  | R61P-2114 | Anksčiau dažytų paviršių dažymas emaliais arba aliejiniais dažais, dalinai paruošiant paviršių (lubų paviršiai) | 100 m2 | 474,66 |
|  | R61P-2114 | Anksčiau dažytų paviršių dažymas emaliais arba aliejiniais dažais, dalinai paruošiant paviršių (grindų paviršiai) | 100 m2 | 230,92 |
|  | R61P-2114 | Anksčiau dažytų paviršių dažymas emaliais arba aliejiniais dažais, dalinai paruošiant paviršių (langų paviršiai) | 100 m2 | 667,09 |
|  | R61P-2114 | Anksčiau dažytų paviršių dažymas emaliais arba aliejiniais dažais, dalinai paruošiant paviršių (durų paviršiai) | 100 m2 | 474,66 |
|  | R61P-2115 | Anksčiau dažytų paviršių dažymas silikoniniais dažais, dalinai paruošiant paviršių | 100 m2 | 346,38 |
|  | R61P-2116 | Atskirų suremontuotų vietų dažymas, paruošiant paviršių ir parenkant dažus pagal spalvą (sienų paviršiai) | m2 | 8,51 |
|  | R61P-2116 | Atskirų suremontuotų vietų dažymas, paruošiant paviršių ir parenkant dažus pagal spalvą (lubų paviršiai) | m2 | 10,16 |
|  | R61P-2116 | Atskirų suremontuotų vietų dažymas, paruošiant paviršių ir parenkant dažus pagal spalvą (grindų paviršiai) | m2 | 4,94 |
|  | R61P-2116 | Atskirų suremontuotų vietų dažymas, paruošiant paviršių ir parenkant dažus pagal spalvą (langų paviršiai) | m2 | 14,27 |
|  | R61P-2116 | Atskirų suremontuotų vietų dažymas, paruošiant paviršių ir parenkant dažus pagal spalvą (durų paviršiai) | m2 | 10,16 |
|  | R61P-2117 | Anksčiau dažytų metalinių paviršių dažymas, dalinai paruošiant paviršių (parapetų, stogelių paviršiai) | m2 | 1,92 |
|  | R61P-2117 | Anksčiau dažytų metalinių paviršių dažymas, dalinai paruošiant paviršių (radiatorių, briaunotų vamzdžių paviršiai) | m2 | 4,49 |
|  | R61P-2117 | Anksčiau dažytų metalinių paviršių dažymas, dalinai paruošiant paviršių (durų, langinių, nuolajų, sijų paviršiai) | m2 | 2,57 |
|  | R61P-2117 | Anksčiau dažytų metalinių paviršių dažymas, dalinai paruošiant paviršių (vonių, lietvamzdžių, vamzdžių d daugiau 50 mm paviršiai) | m2 | 3,59 |
|  | R61P-2117 | Anksčiau dažytų metalinių paviršių dažymas, dalinai paruošiant paviršių (grotelių, aptvarų, vamzdžių d iki 50 mm paviršiai) | m2 | 5,00 |
|  | R61P-2118 | Sienų apkalo atskirų lentų pakeitimas, kai apkalas švarus išorinių sienų (lenta) | m | 3,30 |
|  | R61P-2118 | Sienų apkalo atskirų lentų pakeitimas, kai apkalas palangės lentos (lenta) | m | 1,59 |
|  | R61P-2118 | Sienų apkalo atskirų lentų pakeitimas, kai apkalas sienų kampuose ir susikirtimų vietose (lenta) | m | 1,34 |
|  | R61P-2119 | Stambiaplokščių pastatų išorės sienų sandūrų atskirų vietų hermetizavimas iš autobokštelio, kai darbų atlikimo aukštis iki 20 m | m | 7,38 |
|  | R61P-2121 | Mūrinių sienų remontas, pakeičiant plytas, kai užtaisomos vietos storis 1/2 plytos, remontuojamas plotas iki 1 m2 | m2 | 50,80 |
|  | R61P-2121 | Mūrinių sienų remontas, pakeičiant plytas, kai užtaisomos vietos storis 1/2 plytos, remontuojamas plotas daugiau 1 m2 | m2 | 42,33 |
| 1. **Plokščiųjų ir šlaitinių stogų remontas** | | | | |
|  | R61P-2203 | Įskilusių gegnių, sijų sutvirtinimas, paremiant spyriais ir sutvirtinant lentomis | vnt. | 19,24 |
|  | R61P-2206 | Šlaitinių stogų lentų paklotų atskirų vietų keitimas, kai paklotas ištisinis, lentų storis 25 mm | m2 | 8,31 |
|  | R61P-2206 | Šlaitinių stogų lentų paklotų atskirų vietų keitimas kai paklotas ištisinis, lentų storis 32 mm | m2 | 9,16 |
|  | R61P-2207 | Šlaitinių stogų atskirų skardos lakštų keitimas | m2 | 15,31 |
|  | R61P-2209 | Šlaitinių stogų atskirų beasbesčio šiferio lakštų keitimas, dirbant nuo stogo | m2 | 6,35 |
|  | R61P-2210 | Šlaitinių stogų atskirų beasbesčio šiferio lakštų keitimas, dirbant iš autobokštelio | m2 | 5,74 |
|  | R61P-2211 | Šlaitinių stogų atskirų banguotų bituminių lakštų keitimas, dirbant nuo stogo, lakštų kraštus perdengiant viena banga | m2 | 6,11 |
|  | R61P-2211 | Šlaitinių stogų atskirų banguotų bituminių lakštų keitimas, dirbant iš bokštelio, lakštų kraštus perdengiant viena banga | m2 | 5,50 |
|  | R61P-2213 | Plokščių stogų ritininių dangų atskirų vietų remontas, keičiant dangą (viensluoksnė prilydant) | m2 | 4,19 |
|  | R61P-2213 | Plokščių stogų ritininių dangų atskirų vietų remontas, keičiant dangą (dvisluoksnę prilydant) | m2 | 8,06 |
|  | R61P-3108 | Plokščių (sutapdintų) stogų remontas, paklojant naują dangą ant esamos dangos, prilydant 1 sluoksnį (m2 stogo) | m2 | 5,16 |
|  | R61P-3108 | Plokščių (sutapdintų) stogų remontas, paklojant naują dangą ant esamos dangos, prilydant 2 sluoksnius (m2 stogo) | m2 | 7,41 |
|  | R61P-2214 | Plokščių stogų ritininių dangų atskirų vietų remontas, išpjaunant „pūsles“, prilydant lopus (lopo plotas) | m2 | 4,68 |
|  | R61P-2215 | Plokščių stogų ritininių dangų atskirų vietų remontas, padengiant bitumine mastika | m2 | 1,47 |
|  | R61P-2216 | Ugniasienių ir parapetų dangos iš stoginės skardos atskirų vietų keitimas | m2 | 8,06 |
|  | R61P-2217 | Šlaitinių stogų kraigų atskirų vietų keitimas pagamintais elementais (skardos lenktais profiliais) | m | 5,77 |
|  | R61P-2218 | Šlaitinių stogų kraigų atskirų vietų keitimas, gaminant detales, kai kraigai skardos lakštų | m | 6,67 |
|  | R61P-2220 | Šlaitinių stogų vėjalenčių atskirų vietų keitimas pagamintais elementais , kai vėjalentės skardos lenktų profilių | m | 4,23 |
|  | R61P-2221 | Šlaitinių stogų vėjalenčių atskirų vietų keitimas, gaminant detales, kai vėjalentės skardos lakštų | m | 5,01 |
|  | R61P-2223 | Šlaitinių stogų vidinių tarpšlaičių (sąlajų) atskirų vietų keitimas, gaminant detales, kai stogai skardiniai | m | 18,32 |
|  | R61P-2223 | Šlaitinių stogų vidinių tarpšlaičių (sąlajų) atskirų vietų keitimas, gaminant detales, kai stogai gabalinių medžiagų | m | 25,65 |
|  | R61P-2224 | Palangių nuolajų ir atskirų karnizų vietų keitimas, gaminant detales, dirbant nuo stogo, kai dangos plotis 0,25 m | m | 5,50 |
|  | R61P-2224 | Palangių nuolajų ir atskirų karnizų vietų keitimas, gaminant detales, dirbant nuo stogo, kai dangos plotis 0,40 m | m | 6,11 |
|  | R61P-2224 | Palangių nuolajų ir atskirų karnizų vietų keitimas, gaminant detales, dirbant iš autobokštelio, kai dangos plotis 0,25 m | m | 6,60 |
|  | R61P-2224 | Palangių nuolajų ir atskirų karnizų vietų keitimas, gaminant detales, dirbant iš autobokštelio, kai dangos plotis 0,40 m | m | 7,33 |
|  | R61P-2226 | Šlaitinių stogų dangų prijungimų prie vertikalių paviršių atskirų vietų keitimas, gaminant detales (stogų dangų prijungimai prie dūmtraukių) | m | 7,83 |
|  | R61P-2226 | Šlaitinių stogų dangų prijungimų prie vertikalių paviršių atskirų vietų keitimas, gaminant detales (stogų dangų prijungimai prie sienų) | m | 6,72 |
|  | R61P-2227 | Cinkuotos skardos stogo sandūrų užlankų ištaisymas ir sandarinimas | m | 2,44 |
|  | R61P-2231 | Plokščių stogų lietaus rinktuvų (įlajų) sandarinimas, aptaisant poliesteriniu audiniu | vnt. | 35,63 |
|  | R61P-2231 | Plokščių stogų lietaus rinktuvų (įlajų) sandarinimas, aptaisant stiklo audiniu | vnt. | 32,39 |
|  | R61P-2232 | Plokščių stogų ventiliacinių kaminėlių sandarinimas | vnt. | 18,74 |
|  | R61P-2233 | Plokščių stogų dangų prijungimų prie vertikalių paviršių atskirų vietų sandarinimas, kai stogo danga ritininė bituminė | m | 10,02 |
|  | R61P-2234 | Šlaitinių stogų sieninių latakų atskirų vietų keitimas (sieniniai latakai su karnizų nuosvyromis) | m | 12,34 |
|  | R61P-2235 | Šlaitinių stogų pakabinamų latakų atskirų vietų keitimas pagamintais elementais, dirbant nuo kopėčių | m | 7,06 |
|  | R61P-2235 | Šlaitinių stogų pakabinamų latakų atskirų vietų keitimas pagamintais elementais, dirbant iš autobokštelių | m | 8,21 |
|  | R61P-2236 | Šlaitinių stogų pakabinamų latakų atskirų vietų keitimas, gaminant detales, dirbant nuo kopėčių | m | 11,94 |
|  | R61P-2236 | Šlaitinių stogų pakabinamų latakų atskirų vietų keitimas, gaminant detales, dirbant iš autobokštelių | m | 13,45 |
|  | R61P-2237 | Šlaitinių stogų lietvamzdžių atskirų vietų keitimas pagamintais elementais , dirbant nuo kopėčių | m | 6,41 |
|  | R61P-2237 | Šlaitinių stogų lietvamzdžių atskirų vietų keitimas pagamintais elementais, dirbant iš autobokštelių | m | 7,70 |
|  | R61P-2238 | Šlaitinių stogų lietvamzdžių nuolajų (įlajų) keitimas pagamintais elementais, dirbant nuo kopėčių | vnt. | 5,90 |
|  | R61P-2238 | Šlaitinių stogų lietvamzdžių nuolajų (įlajų) keitimas pagamintais elementais, dirbant iš autobokštelių | vnt. | 7,06 |
|  | R61P-2239 | Šlaitinių stogų lietvamzdžių tiesiųjų grandžių atskirų vietų keitimas, gaminant detales, dirbant nuo kopėčių | m | 12,63 |
|  | R61P-2239 | Šlaitinių stogų lietvamzdžių tiesiųjų grandžių atskirų vietų keitimas, gaminant detales, dirbant iš autobokštelių | m | 14,00 |
|  | R61P-2240 | Šlaitinių stogų lietvamzdžių nuolajų (įlajų) keitimas, gaminant detales, dirbant nuo kopėčių | vnt. | 25,53 |
|  | R61P-2240 | Šlaitinių stogų lietvamzdžių nuolajų (įlajų) keitimas, gaminant detales , dirbant iš autobokštelių | vnt. | 27,45 |
|  | R61P-2241 | Šlaitinių stogų lietvamzdžių alkūnių keitimas, gaminant detales, dirbant nuo kopėčių | vnt. | 30,20 |
|  | R61P-2241 | Šlaitinių stogų lietvamzdžių alkūnių keitimas, gaminant detales, dirbant iš autobokštelių | vnt. | 31,57 |
|  | R61P-2242 | Lietaus nuvedimo sistemos latakų laikiklių keitimas, dirbant nuo kopėčių | vnt. | 1,95 |
|  | R61P-2242 | Lietaus nuvedimo sistemos latakų laikiklių keitimas, dirbant iš autobokštelių | vnt. | 2,44 |
|  | R61P-2243 | Lietaus nuvedimo sistemos lietvamzdžių laikiklių keitimas medinėse sienose, dirbant nuo kopėčių | vnt. | 2,44 |
|  | R61P-2243 | Lietaus nuvedimo sistemos lietvamzdžių laikiklių keitimas medinėse sienose, dirbant iš autobokštelių | vnt. | 2,93 |
|  | R61P-2243 | Lietaus nuvedimo sistemos lietvamzdžių laikiklių keitimas mūrinėse sienose, dirbant nuo kopėčių | vnt. | 3,66 |
|  | R61P-2243 | Lietaus nuvedimo sistemos lietvamzdžių laikiklių keitimas mūrinėse sienose, dirbant iš autobokštelių | vnt. | 4,40 |
|  | R61P-2244 | Šlaitinių stogų plastikinių ir plastiku dengtų lietaus nuvedimo sistemos elementų sandūrų sandarinimas (latakai, dirbant nuo kopėčių (sandūra) | vnt. | 1,10 |
|  | R61P-2244 | Šlaitinių stogų plastikinių ir plastiku dengtų lietaus nuvedimo sistemos elementų sandūrų sandarinimas (latakai, dirbant iš autobokštelių (sandūra) | vnt. | 1,34 |
|  | R61P-2244 | Šlaitinių stogų plastikinių ir plastiku dengtų lietaus nuvedimo sistemos elementų sandūrų sandarinimas (lietvamzdžiai, dirbant nuo kopėčių (sandūra) | vnt. | 1,47 |
|  | R61P-2244 | Šlaitinių stogų plastikinių ir plastiku dengtų lietaus nuvedimo sistemos elementų sandūrų sandarinimas (lietvamzdžiai, dirbant iš autobokštelių (sandūra) | vnt. | 1,71 |
|  | R61P-2245 | Šlaitinių stogų cinkuotos skardos pakabinamų latakų sandūrų sandarinimas, dirbant nuo kopėčių (sandūra) | vnt. | 2,08 |
|  | R61P-2245 | Šlaitinių stogų cinkuotos skardos pakabinamų latakų sandūrų sandarinimas, dirbant iš autobokštelių (sandūra) | vnt. | 2,44 |
|  | R61P-2247 | Šlaitinių stogų cinkuotos skardos nuolajų (įlajų) siūlių sandarinimas, dirbant nuo kopėčių (įlaja) | vnt. | 4,28 |
|  | R61P-2247 | Šlaitinių stogų cinkuotos skardos nuolajų (įlajų) siūlių sandarinimas , dirbant iš autobokštelių (įlaja) | vnt. | 5,13 |
|  | R61P-2248 | Šlaitinių stogų lietaus nuvedimo sistemos, užterštos sąnašomis ir purvu, valymas (latakų valymas, dirbant nuo kopėčių) | m | 0,41 |
|  | R61P-2248 | Šlaitinių stogų lietaus nuvedimo sistemos, užterštos sąnašomis ir purvu, valymas (latakų valymas, dirbant iš autobokštelių) | m | 0,52 |
|  | R61P-2248 | Šlaitinių stogų lietaus nuvedimo sistemos, užterštos sąnašomis ir purvu, valymas (lietvamzdžių valymas, dirbant nuo kopėčių) | m | 0,93 |
|  | R61P-2248 | Šlaitinių stogų lietaus nuvedimo sistemos, užterštos sąnašomis ir purvu, valymas (lietvamzdžių valymas, dirbant iš autobokštelių) | m | 1,14 |
|  | R61P-2249 | Šlaitinių stogų lietaus nuvedimo sistemos, užterštos pritekėjusiu bitumu, valymas (latakų valymas, dirbant iš autobokštelių) | m | 2,12 |
|  | R61P-2249 | Šlaitinių stogų lietaus nuvedimo sistemos, užterštos pritekėjusiu bitumu, valymas (lietvamzdžių valymas, dirbant iš autobokštelių) | m | 5,58 |
|  | R61P-3108 | Plokščių (sutapdintų) stogų remontas, paklojant naują dangą ant esamos dangos, prilydant 1 sluoksnį (m2 stogo) | m2 | 5,16 |
|  | R61P-3108 | Plokščių (sutapdintų) stogų remontas, paklojant naują dangą ant esamos dangos, prilydant 2 sluoksnius (m2 stogo) | m2 | 7,41 |
|  | R61P-3108 | Plokščių (sutapdintų) stogų remontas, paklojant naują dangą ant esamos dangos, tvirtinant smeigėmis 1 sluoksnį (m2 stogo) | m2 | 8,22 |
|  | R61P-3108 | Plokščių (sutapdintų) stogų remontas, paklojant naują dangą ant esamos dangos, tvirtinant smeigėmis 2 sluoksnius (m2 stogo) | m2 | 9,83 |
|  | R61P-3109 | Šlaitinio stogo dangos remontas, keičiant esamą dangą nauja danga (beasbesčio šiferio) (m2 stogo dangos) | m2 | 12,46 |
|  | R61P-3109 | Šlaitinio stogo dangos remontas, keičiant esamą dangą nauja danga (čerpių imitacijos plieno lakštų) (m2 stogo dangos) | m2 | 15,27 |
|  | R61P-2250 | Sniego valymas nuo stogų, kai susigulėjusio sniego sluoksnio storis iki 100 mm | 100 m2 | 61,13 |
|  | R61P-2250 | Sniego valymas nuo stogų, kai susigulėjusio sniego sluoksnio storis daugiau 100 mm | 100 m2 | 91,18 |
|  | R61P-2251 | Varveklių numušimas nuo stogų, dirbant nuo žemės | 1 m | 1,52 |
|  | R61P-2251 | Varveklių numušimas nuo stogų, dirbant iš autobokštelio | 1 m | 1,75 |
|  | R61P-2252 | Užlipimo (liuko) kopėčių tvirtinimas | vnt. | 4,89 |
|  | R61P-2253 | Stogo liuko remontas | vnt. | 21,99 |
| 1. **Grindų remonto darbai** | | | | |
|  | R61P-2302 | Lentinių grindų atskirų vietų keitimas | m2 | 47,47 |
|  | R61P-2304 | Linoleumo ar laminato grindų remontas, keičiant atskiras vietas | m2 | 11,55 |
|  | R61P-2305 | Keraminių plytelių grindų dangos remontas, keičiant plyteles, kai remontuojamas plotas iki 0,5 m2, plytelių plotas iki 0,05 m2 | m2 | 70,56 |
|  | R61P-2305 | Keraminių plytelių grindų dangos remontas, keičiant plyteles, kai remontuojamas plotas daugiau 0,5 m2 iki 1,0 m2, plytelių plotas iki 0,05 m2 | m2 | 59,01 |
|  | R61P-2306 | Betoninių grindų remontas, užtaisant išmušas, kai užtaisomas plotas iki 0,25 m2 | m2 | 34,96 |
|  | R61P-2306 | Betoninių grindų remontas, užtaisant išmušas, kai užtaisomas plotas daugiau 0,25 m2 iki 0,5 m2 | m2 | 20,98 |
|  | R61P-2306 | Betoninių grindų remontas, užtaisant išmušas, kai užtaisomas plotas daugiau 0,5 m2 iki 1,0 m2 | m2 | 18,60 |
| 1. **Angų aptaisymas. Langai, durys.** | | | | |
|  | R61P-2403 | Medinių palangių remontas, užtaisant plyšius | m2 | 6,11 |
|  | R61P-2404 | Apvadų keitimas, kai apvadai minkštų veislių medienos | m | 1,83 |
|  | R61P-2405 | Durų staktos remontas, pakeičiant staktos dalį spynos srityje | vnt. | 5,62 |
|  | R61P-2406 | Durų varčių remontas, sustiprinant varčią spynos srityje | vnt. | 20,40 |
|  | R61P-2407 | Papildomų spynų įstatymas į sumontuotas duris (įleidžiamos spynos) | vnt. | 30,90 |
|  | R61P-2407 | Papildomų spynų įstatymas į sumontuotas duris (uždedamos spynos) | vnt. | 13,83 |
|  | R61P-2408 | Langų apkaustų keitimas (langų vyriai) | vnt. | 5,89 |
|  | R61P-2408 | Langų apkaustų keitimas (langų rankenos) | vnt. | 2,75 |
|  | R61P-2408 | Langų apkaustų keitimas (langų sklendės) | vnt. | 4,12 |
|  | R61P-2408 | Langų apkaustų keitimas (orlaidžių vyriai) | vnt. | 2,06 |
|  | R61P-2409 | Durų apkaustų keitimas (spynos įleidžiamos) | vnt. | 12,80 |
|  | R61P-2409 | Durų apkaustų keitimas (spynos uždedamos) | vnt. | 8,83 |
|  | R61P-2409 | Durų apkaustų keitimas (akutės durims) | vnt. | 2,75 |
|  | R61P-2409 | Durų apkaustų keitimas (fiksatoriai nevarstomai durų daliai) | vnt. | 10,30 |
|  | R61P-2409 | Durų apkaustų keitimas (durų pritraukimo prietaisai) | vnt. | 9,56 |
|  | R61P-2409 | Durų apkaustų keitimas (vyriai) | vnt. | 5,89 |
|  |  | Išdaužtų stiklo paketų keitimas duryse, kai paketas sumontuotas be stiklajuosčių, kai stiklo paketo plotas iki 0,25 m2 | m2 | 62,85 |
|  |  | Išdaužtų stiklo paketų keitimas duryse, kai paketas sumontuotas be stiklajuosčių, kai stiklo paketo plotas iki 0,50 m2 | m2 | 46,15 |
|  | R61P-2410 | Išdaužtų stiklų languose keitimas, kai stiklo plotas iki 0,25 m2 | m2 | 37,06 |
|  | R61P-2410 | Išdaužtų stiklų languose keitimas, kai stiklo plotas iki 0,50 m2 | m2 | 21,28 |
|  | R61P-2410 | Išdaužtų stiklų languose keitimas, kai stiklo plotas iki 1,0 m2 | m2 | 14,27 |
|  | R61P-2410 | Išdaužtų stiklų languose keitimas, kai stiklo plotas daugiau 1,0 m2 | m2 | 12,35 |
|  | R61P-2411 | Langų stiklų sandarinimas, neišimant stiklų (pakeičiant juosteles) | 100 m | 178,35 |
|  | R61P-2411 | Langų stiklų sandarinimas, neišimant stiklų (nekeičiant juostelių) | 100 m | 109,94 |
|  | R61P-2412 | Langų rėmų sandarinimas, priklijuojant tarpiklį | 100 m | 94,06 |
|  | R61P-2412 | Langų rėmų sandarinimas, įfrezuojant tarpiklį | 100 m | 230,92 |
|  | R61P-2413 | Stiklo paketų pakeitimas, kai stiklo paketo plotas iki 0,25 m2 | m2 | 24,98 |
|  | R61P-2413 | Stiklo paketų pakeitimas, kai stiklo paketo plotas daugiau 0,25 m2 iki 0,50 m2 | m2 | 16,61 |
|  | R61P-2413 | Stiklo paketų pakeitimas, kai stiklo paketo plotas daugiau 0,5 m2 iki 1,0 m2 | m2 | 11,12 |
|  | R61P-2413 | Stiklo paketų pakeitimas, kai stiklo paketo plotas daugiau 1,0 m2 iki 2,0 m2 | m2 | 9,47 |
|  | R61P-2413 | Stiklo paketų pakeitimas, kai stiklo paketo plotas daugiau 2,0 m2 | m2 | 7,41 |
|  | R61P-2415 | Durų atmušų montavimas | vnt. | 3,05 |
|  | R61P-2414 | Durų sandarinimas, tvirtinant tarpiklį prie varčios arba staktos | 100 m2 | 53,75 |
| 1. **Krosnys, kaminai** | | | | |
|  | R61P-2501 | Kamino antgalių viršaus permūrijimas (iširusio kamino mūrinio iki 4 eilių išardymas), pridedant iki 50% naujų plytų, kai kamino kanalų skaičius 1.00 vnt. | vnt. | 30,14 |
|  | R10-20 | Kaminų ant stogo su vienu 1/2x1/2 plytos skerspjūvio dūmtakiu perstatymas | m | 48,89 |
|  | R10-21 | Kaminų ant stogo su vienu 1x1/2 plytos skerspjūvio dūmtakiu perstatymas | m | 59,47 |
|  | R10-22 | Kaminų ant stogo su vienu 1x1 plytos skerspjūvio dūmtakiu perstatymas | m | 74,00 |
|  | R10-23 | Kaminų ant stogo kiekvienam sekančiam 1/2x1/2 plytos skerspjūvio dūmtakio kanalo perstatymui pridėti (R10-20) | m | 30,39 |
|  | R10-24 | Kaminų ant stogo kiekvienam sekančiam 1x1/2 plytos skerspjūvio dūmtakio kanalo perstatymui pridėti (R10-21) | m | 33,04 |
|  | R10-25 | Kaminų ant stogo kiekvienam sekančiam 1x1 plytos skerspjūvio dūmtakio kanalo perstatymui pridėti (R10-22) | m | 42,29 |
|  | R10-29 | Ant stogo esančio kamino mūrinio pataisymas | vnt. | 2,09 |
|  | R10-31 | Kamino su dviem dūmtakiais antgalių viršaus permūrijimas (iširusio kamino mūrinio iki 4 eilių išardymas), pridedant iki 50% naujų plytų | vnt. | 24,86 |
|  | R10-32 | Kiekvienam sekančiam kamino kanalo permūrijimui, kai jų daugiau kaip du prie R10-31 pridėti | vnt. | 7,82 |
|  | R61P-2502 | Kamino gaubtų pagaminimas ir keitimas, kai kamino kanalų skaičius 1.00 vnt. | vnt. | 32,95 |
|  | R61P-2503 | Šildymo krosnių skliautų mažas remontas | vnt. | 93,06 |
|  | R61P-2503 | Šildymo krosnių pado, pakuros ir traukos angų mažas remontas | vnt. | 40,46 |
|  | R61P-2507 | Valymo angų mūrinyje iškirtimas ir užtaisymas | vnt. | 3,66 |
|  | R61P-2508 | Kaminų kanalų valymas, kai kanalai vertikalūs | m | 1,10 |
|  | R61P-2508 | Kaminų kanalų valymas, kai kanalai horizontalūs | m | 2,57 |
|  | R61P-2508 | Kaminų kanalų valymas, esant užkritimams arba lizdams | m | 7,57 |
|  | R61P-2508 | Kaminų kanalų valymas ( tikrinimas) | m | 0,61 |
|  | R61P-2508 | Kaminų kanalų valymas, esant užkritimams arba lizdams | m | 7,57 |
|  | R23-67 | Metalinių inventorinių iki 16 m aukščio pastolių išorės darbams įrengimas (vertikali projekcija) | 100 m2 | 691,50 |
| 1. **Laiptinių valymas, vėliavos, gatvių pavadinimai** | | | | |
|  | R61P-2802 | Laiptinių valymas | 1 m2 | 0,23 |
|  | R61P-2803 | Gatvės pavadinimo ženklų tvirtinimas prie statinių konstrukcijų, dirbant nuo kopėčių, kai statinių konstrukcijos medinės | vnt. | 1,83 |
|  | R61P-2803 | Gatvės pavadinimo ženklų tvirtinimas prie statinių konstrukcijų, dirbant nuo kopėčių, kai statinių konstrukcijos mūrinės, betoninės | vnt. | 4,40 |
|  | R61P-2804 | Namo numerio ženklų tvirtinimas prie statinių konstrukcijų, dirbant nuo kopėčių, kai statinių konstrukcijos medinės | vnt. | 1,83 |
|  | R61P-2804 | Namo numerio ženklų tvirtinimas prie statinių konstrukcijų, dirbant nuo kopėčių, kai statinių konstrukcijos mūrinės, betoninės | vnt. | 4,40 |
|  | R61P-2805 | Gatvės pavadinimo ženklų keitimas, dirbant nuo kopėčių, kai statinių konstrukcijos medinės | vnt. | 2,93 |
|  | R61P-2805 | Gatvės pavadinimo ženklų keitimas, dirbant nuo kopėčių, kai statinių konstrukcijos mūrinės, betoninės | vnt. | 6,84 |
|  | R61P-2806 | Namo numerio ženklų keitimas, dirbant nuo kopėčių, kai statinių konstrukcijos medinės | vnt. | 2,93 |
|  | R61P-2806 | Namo numerio ženklų keitimas, dirbant nuo kopėčių, kai statinių konstrukcijos mūrinės, betoninės | vnt. | 6,84 |
|  | R61P-2807 | Vėliavų laikiklių tvirtinimas prie statinių konstrukcijų (medinių konstrukcijų) | vnt. | 3,09 |
|  | R61P-2807 | Vėliavų laikiklių tvirtinimas prie statinių konstrukcijų (mūrinių, betoninių konstrukcijų) | vnt. | 11,12 |
|  | R61P-2808 | Skelbimų lentos montavimas | vnt. | 1,95 |
|  | R61P-2809 | Medinių laiptų pakopų keitimas, kai pakopų kiekis vienoje vietoje iki 3 vnt. | vnt. | 38,49 |
|  | R61P-2809 | Medinių laiptų pakopų keitimas, kai pakopų kiekis vienoje vietoje daugiau kaip 3 vnt. | vnt. | 32,07 |
|  | R61P-2810 | Medinių laiptų turėklų remontas, nekeičiant porankių (m porankių) | m | 54,35 |
|  | R61P-2810 | Medinių laiptų turėklų remontas, keičiant porankius (m porankių) | m | 13,73 |
|  | R61P-2811 | Medinių porankių keitimas (minkštų veislių medienos (m porankio)) | m | 5,39 |
| 1. **Atitvarų remontas, šiltinimas** | | | | |
|  | R61P-2122 | Sienų, apšiltintų izoliacinėmis plokštėmis, izoliacinio sluoksnio atskirų vietų nuardymas, dirbant nuo kopėčių | m2 | 8,72 |
|  | R61P-2122 | Sienų, apšiltintų izoliacinėmis plokštėmis, izoliacinio sluoksnio atskirų vietų nuardymas, dirbant iš autobokštelio | m2 | 10,29 |
|  | R61P-2123 | Sienų atskirų vietų šiltinimas, klijuojant izoliacinėmis plokštėmis, nuo kopėčių, naudojant fasadines min. vatos plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis 100 mm | m2 | 9,69 |
|  | R61P-2123 | Sienų atskirų vietų šiltinimas, klijuojant izoliacinėmis plokštėmis, nuo kopėčių, naudojant putų polistireno plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis 100 mm | m2 | 9,39 |
|  | R61P-2124 | Sienų atskirų vietų šiltinimas, klijuojant izoliacinėmis plokštėmis, iš autobokštelio, naudojant fasadines min. vatos plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis 100 mm | m2 | 11,21 |
|  | R61P-2124 | Sienų atskirų vietų šiltinimas, klijuojant izoliacinėmis plokštėmis, iš autobokštelio, naudojant putų polistireno plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis 100 mm | m2 | 11,21 |
|  | R61P-2125 | Sienų paviršių, apšiltintų izoliacinėmis plokštėmis, atskirų vietų tinkavimas, armuojant tinkleliais ir dekoratyvine apdaila, dirbant nuo kopėčių | m2 | 18,61 |
|  | R61P-2125 | Sienų paviršių, apšiltintų izoliacinėmis plokštėmis, atskirų vietų tinkavimas, armuojant tinkleliais, ir dekoratyv. apdaila, dirbant iš autobokštelio | m2 | 21,40 |
|  | R61P-3206 | Anksčiau dažytų fasadų dažymas emulsiniais dažais (m2 sienos be angų) | m2 | 11,08 |
|  | R61P-3206 | Anksčiau dažytų fasadų dažymas silikatiniais dažais (m2 sienos be angų) | m2 | 9,66 |
|  | R61P-3205 | Cokolio šiltinimas polistireninio putplasčio plokštėmis, tinkuojant plonasluoksniu armuotu tinku (m cokolio) | m | 50,33 |
|  | R61P-3206 | Anksčiau dažytų fasadų dažymas struktūriniais dažais (m2 sienos be angų) | m2 | 10,08 |
|  | R61P-3207 | Sienų apmūros remontas, keičiant 10% plytų (m2 sienos apmūros paviršiaus) | m2 | 4,74 |
|  | R61P-3207 | Sienų apmūros remontas, keičiant 25% plytų (m2 sienos apmūros paviršiaus) | m2 | 11,02 |
|  | R61P-3207 | Sienų apmūros remontas, keičiant 50% plytų (m2 sienos apmūros paviršiaus) | m2 | 21,27 |
| 1. **Patalpų dezinfekavimas** | | | | |
|  |  | Laiptinių ir kt. patalpų dezinfekavimo darbai | 100 m2 | 15,00 |
|  |  | Sandėliukų ir kt. patalpų dezinfekavimo darbai | 100 m2 | 16,94 |
| 1. **Kiti darbai** | | | |  |
|  | R23-59 | Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų | t | 25,36 |
|  | R23-61 | Statybinių šiukšlių išvežimas 5 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 13,12 |
|  | R23-66 | Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti | t | 0,66 |
|  |  | Užrašų arba piešinių nuo sienų valymas | m2 | 4,38 |
|  |  | Sienų paviršiaus valymas vandeniu, naudojant aukšto slėgio plovimo įrenginį | m2 | 6,98 |
| 1. **Darbuotojų įkainiai** | | | | |
|  |  | Sistemų eksploatavimo technikas | val. | 9,41 |
|  |  | Suvirintojas | val. | 12,34 |
|  |  | Elektrikas | val. | 7,2 |
|  |  | Statybininkas | val. | 7,71 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_