PATVIRTINTA

UAB „Varėnos šiluma“ valdybos

2021 m. balandžio 2 d. sprendimu Nr. BV21-007

(2022 m. kovo 17 d. sprendimo Nr. BV22-

 redakcija)

|  |
| --- |
| **UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „VARĖNOS ŠILUMA“ TEIKIAMŲ PASLAUGŲ VARTOTOJAMS, IŠSKYRUS ĮMONĖS ADMINISTRUOJAMUS DAUGIABUČIUS NAMUS, KAINOS** |
| Eil. Nr. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymas | Matovnt. | Kiekis | Kaina EUR, be PVM |
| Vieneto kaina |
| 1. **ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ REMONTAS**
 |
|  1.1 | R17-29 | Centrinio šildymo iki 32 mm skersmens vamzdynų, sujungtų sriegiais, išardymas išsaugojant medžiagas | m | 1.0 | 5.37 |
|  1.2 | R17-30 | Centrinio šildymo iki 50 mm skersmens vamzdynų, sujungtų sriegiais, išardymas išsaugojant medžiagas | m | 1.0 | 7.82 |
| 1.3 | R17-31 | Centrinio šildymo didesnio kaip 50 mm skersmens vamzdynų, sujungtų sriegiais, išardymas, išsaugojant medžiagas | m | 1.0 | 9.89 |
| 1.4 | R17-32 | Centrinio šildymo iki 50 mm skersmens suvirintų vamzdynų išardymas, išsaugojant medžiagas | m | 1.0 | 6.89 |
| 1.5 | R17-35 | Centrinio šildymo iki 32 mm skersmens vamzdynų išardymas, neišsaugojant medžiagų | m | 1.0 | 1.96 |
| 1.6 | R17-36 | Centrinio šildymo iki 50 mm skersmens vamzdynų išardymas, neišsaugojant medžiagų | m | 1.0 | 3.46 |
| 1.7 | R17-38 | Centrinio šildymo vamzdynų iki 25 mm skersmens, ilgesnių kaip 2 m ilgio atskirų ruožų keitimas | m | 1.0 | 11.87 |
| 1.8 | R17-39 | Centrinio šildymo vamzdynų iki 40 mm skersmens, ilgesnių kaip 2 m ilgio atskirų ruožų keitimas | m | 1.0 | 13.07 |
| 1.9 | R17-42 | Centrinio šildymo vamzdynų iki 40 mm skersmens, trumpesnių kaip 2 m ilgio atskirų ruožų keitimas | vnt | 1.0 | 46.68 |
| 1.10 | R17-52 | Movinių ventilių, kurių skersmuo iki 50 mm, įstatymas į esamus vamzdynus | vnt | 1.0 | 74.02 |
| 1.11 | R17-53 | Atbulinių vožtuvų, kurių skersmuo iki 32 mm, įstatymas į esamus vamzdynus | vnt | 1.0 | 44.13 |
| 1.12 | R17-54 | Atbulinių vožtuvų, kurių skersmuo iki 50 mm, įstatymas į esamus vamzdynus | vnt | 1.0 | 74.02 |
| 1.13 | R17-55 | Dvigubo reguliavimo čiaupų įstatymas į esamus vamzdynus | vnt | 1.0 | 44.13 |
| 1.14 | R17-88 | Paronitinių tarpiklių vamzdynų flanšiniuose sujungimuose keitimas, kai vamzdžio skersmuo iki 50 mm | vnt | 1.0 | 6.50 |
| 1.15 | R17-92 | Guminių tarpiklių vamzdynų flanšiniuose sujungimuose keitimas, kai vamzdžio skersmuo iki 50 mm | vnt | 1.0 | 6.37 |
| 1.16 | R17-99 | Senų radiatorių sekcijų pergrupavimas, atjungiant ir atgal prijungiant vieną sekciją, kai radiatoriaus masė iki 80 kg | vnt | 1.0 | 38.98 |
| 1.17 | R17-100 | Senų radiatorių sekcijų pergrupavimas, atjungiant ir atgal prijungiant vieną sekciją, kai radiatoriaus masė daugiau 80 kg | vnt | 1.0 | 49.37 |
| 1.18 | R17-102 | Prijungimas papildomos radiatoriaus sekcijos | vnt | 1.0 | 35.08 |
| 1.19 | R17-103 | Prijungiant prie radiatoriaus daugiau kaip vieną sekciją, kiekvienai sekcijai prie R17-102 normatyvo pridėti | vnt | 1.0 | 5.20 |
| 1.20 | R17-110 | Radiatorių kamščių keitimas | vnt | 1.0 | 3.71 |
| 1.21 | R17-112 | Kronšteinų šildymo prietaisams įtvirtinimas, išgręžiant skyles ir įtvirtinant kronšteinus | vnt | 1.0 | 4.16 |
| 1.22 | R17-113 | Kronšteinų šildymo prietaisams pakeitimas, nuimant senus ir įtvirtinant naujus | vnt | 1.0 | 3.43 |
| 1.23 |  | Pastato karšto vandens vieno stovo nudrenavimas ir užpildymas | vnt | 1.0 | 11.57 |
| 1.24 |  | Pastato šildymo vieno stovo nudrenavimas ir užpildymas | vnt | 1.0 | 16.28 |
| 1.25 |  | Pastato karšto vandens pilnos sistemos nudrenavimas ir užpildymas | vnt | 1.0 | 29.75 |
| 1.26 |  | Pastato šildymo sistemos pilnas nudrenavimas ir užpildymas | vnt | 1.0 | 35.15 |
| 1.27 | R17-116 | Suremontuotų šildymo prietaisų apžiūrėjimas, pripildant sistemą vandens | vnt | 1.0 | 3.29 |
| 1.28 | R17-117 | Centrinio .šildymo sistemos hidraulinis išbandymas be praplovimo, ruošiant sistemą šildymo sezonui, kai pastato tūris iki 5 tūkst.m3 | t. m3 | 1.0 | 197.40 |
| 1.29 | R17-118 | Centrinio šildymo sistemos hidraulinis išbandymas be praplovimo, ruošiant sistemą šildymo sezonui, kai pastato tūris daugiau kaip 5 tūkst.m3 | t. m3 | 1.0 | 169.20 |
| 1.30 | R17-121 | Greitaeigių iki 100 mm skersmens boilerių hidraulinis išbandymas | vnt | 1.0 | 124.11 |
| 1.31 | R17-127 | Šiluminio mazgo debito reguliatoriaus remontas | vnt | 1.0 | 63.34 |
| 1.32 | R17-133 | Vienlaipsninio siurblio pakeitimas, kai vamzdžio skersmuo 100 mm | vnt | 1.0 | 24.61 |
| 1.33 | R17-139 | Manometro pakeitimas | vnt | 1.0 | 5.27 |
| 1.34 | R17-140 | Termometro pakeitimas | vnt | 1.0 | 4.09 |
| 1.35 | R17-212 | Elevatorinio mazgo Nr.1 ir Nr.2 demontavimas  | kompl. | 1.0 | 76.31 |
| 1.36 | R17-216 | Keturių sekcijų boilerio, kai sekcijos šildymo paviršius iki 4, 0 m2, demontavimas  | kompl. | 1.0 | 144.87 |
| 1.37 | F18-1-1 | Šilumos punkto rekonstrukcija, keičiant elevatorinį mazgą ( be esamo karšto vandens paruošimo) į 2-jų kontūrų iki 60kW suminės galios modulinį įrenginį | kompl. | 1.0 | 552.95 |
| 1.38 | F18-1-2 | Šilumos punkto rekonstrukcija, keičiant elevatorinį mazgą (be esamo karšto vandens paruošimo) į 2-jų kontūrų 157kW-205kW suminės galios modulinį įrenginį | kompl. | 1.0 | 633.87 |
| 1.39 | F18-2-1 | Šilumos punkto rekonstrukcija, keičiant elevatorinį mazgą su boileriu į dviejų kontūrų 157-205 kW suminės galios modulinį įrenginį | kompl. | 1.0 | 776.30 |
| 1.40 | F18-2-2 | Šilumos punkto rekonstrukcija, keičiant elevatorinį mazgą su boileriu į dviejų kontūrų 260-340 kW suminės galios modulinį įrenginį | kompl. | 1.0 | 855.25 |
| 1.41 | F18-10-3 | Iki 25 mm skersmens balansinių ventilių įrengimas stovuose | vnt | 1.0 | 43.92 |
| 1.42 | R63P-2101 | Kolektorinės ir horizontalios dvivamzdės šildymo sistemos laiptinės stovų įrengimas, kai pastatai iki 5 aukštų | m | 1.0 | 20.26 |
| 1.43 | R63P-2106 | Horizontalios dvivamzdės šildymo sistemos pamaišymo mazgų su siurbliais ir trieigiais ventiliais įrengimas | vnt | 1.0 | 71.37 |
| 1.44 | R63P-2204 | Karštojo ir šaltojo vandens nuskaitymo skaitiklių keitimas (skaitikliai tiesioginio nuskaitymo) | vnt | 1.0 | 16.47 |
| 1.45 | R63P-2301 | Automatinių ir rankinio nustatymo balansavimo ventilių ir vandens išleidimo čiaupų įrengimas esamuose vienvamzdės sist. stovuose ir atšakose, kai sąlyginis skersmuo iki 25 mm | kompl. | 1.0 | 16.61 |
| 1.46 | R63P-2301 | Automatinių ir rankinio nustatymo balansavimo ventilių ir vandens išleidimo čiaupų įrengimas esamuose vienvamzdės sist. stovuose ir atšakose, kai sąlyginis skesmuo 40 mm | kompl. | 1.0 | 19.63 |
| 1.47 | R61P-2610-1 | Karšto vandens skaitiklių keitimas, plombavimas pagal savininko prašymą | 1 vnt | 1.0 | 12.77 |
| 1.48 | R61P-2646 | Karšto vandens skaitiklio plombos pakeitimas (nuėmimas arba uždėjimas) | 1 vnt | 1.0 | 3.76 |
| 1.49 |  | Skaitiklio užplombavimas, kai plomba nuimta savavališkai arba pažeista | 1 vnt | 1.0 | 52.50 |
| 1. **ŠILUMOS PUNKTŲ, BOILERIŲ, ŠILUMOS PRIETAISŲ REMONTO DARBAI**
 |
| 2.1 | F18-3-1 | Šilumos punkto įrengimas, montuojant 2-jų kontūrų iki 60kW suminės galios modulinį įrenginį | kompl. | 1.0 | 384.32 |
| 2.2 | F18-7-1 | Centrinio šildymo sistemų magistraliniai plieniniai vamzdynai d25 mm | 100 m | 1.0 | 1684.44 |
| 2.3 | F18-7-2 | Centrinio šildymo sistemų magistraliniai plieniniai vamzdynai d32 mm  | 100 m | 1.0 | 2069.86 |
| 2.4 | F18-8-1 | Centrinio šildymo sistemų stovų plieniniai vamzdynai d20 mm  | 100 m | 1.0 | 1551.76 |
| 2.5 | F18-8-2 | Centrinio šildymo sistemų stovų plieniniai vamzdynai d25 mm  | 100 m | 1.0 | 1566.13 |
| 2.6 | F18-11-1 | Iki 1 kW galingumo radiatorių keitimas | kW | 1.0 | 24.71 |
| 2.7 | F18-11-2 | Nuo 1,01 iki 2 kW galingumo radiatorių keitimas | kW | 1.0 | 20.86 |
| 2.8 | F18-11-3 | Daugiau kaip 2,01 kW galingumo radiatorių keitimas | kW | 1.0 | 15.78 |
| 2.9 | N18-179 | 25 mm skersmens trieigio movinio ventilio arba vožtuvo montavimas, įpjaunant sriegius | vnt | 1.0 | 8.37 |
| 2.10 | N18-182 | Iki 50 mm skersmens trieigio movinio ventilio arba vožtuvo montavimas, įpjaunant sriegius | vnt | 1.0 | 11.26 |
| 2.11 | N18-184 | Iki 32 mm skersmens ketureigio movinio ventilio arba vožtuvo montavimas, įpjaunant sriegius | vnt | 1.0 | 11.12 |
| 2.12 | N18-186 | Iki 50 mm skersmens ketureigio movinio ventilio arba vožtuvo montavimas, įpjaunant sriegius | vnt | 1.0 | 15.10 |
| 2.13 | N18-187 | Iki 50 mm skersmens trieigio flanšinio ventilio arba vožtuvo montavimas, privirinant flanšus  | vnt | 1.0 | 41.85 |
| 2.14 | N18-192 | Iki 50 mm skersmens ketureigio flanšinio ventilio arba vožtuvo montavimas, privirinant flanšus  | vnt | 1.0 | 52.31 |
| 2.15 | N18-188 | 80 mm skersmens trieigio flanšinio ventilio arba vožtuvo montavimas, privirinant flanšus  | vnt | 1.0 | 58.29 |
| 2.16 | N18-193 | 80 mm skersmens ketureigio flanšinio ventilio arba vožtuvo montavimas, privirinant flanšus  | vnt | 1.0 | 71.74 |
| 2.17 | N18-198 | Šilumos punkto 2-jų kontūrų mod. skirstomojo įrenginio su šilumos apskait. prietaisu montavimas, kai Q 30 kW | kompl. | 1.0 | 126.90 |
| 2.18 | N18-200 | Šilumos punkto 2-jų kontūrų mod. skirstomojo įrenginio su šilumos apskait. prietaisu montavimas, kai Q 121-300 kW | kompl. | 1.0 | 181.89 |
| 2.19 | N18-204 | Papildomo kontūro moduliniame skirstomajame įrenginyje montavimas, kai kontūro Q iki 120 kW | vnt | 1.0 | 88.83 |
| 2.20 | N18-205 | Papildomo kontūro moduliniame skirstomajame įrenginyje montavimas, kai kontūro Q 121-300 kW | vnt | 1.0 | 105.75 |
| 2.21 | R63P-1101 | Magistralinių karštojo vandentiekio sistemos vamzdynų keitimas, kai pastatai iki 5 aukštų | m | 1.0 | 14.27 |
| 2.22 | R63P-1102 | Karštojo vandentiekio tiekiamųjų stovų keitimas, kai pastatai iki 5 aukštų (m stovo) | m | 1.0 | 30.68 |
| 2.23 | R63P-1105 | Karštojo vandentiekio cirkuliacinių stovų keitimas, kai pastatai iki 5 aukštų (m stovo) | m | 1.0 | 15.60 |
| 2.24 | R63P-1106 | Karštojo vandentiekio sistemos cirkuliacinių stovų įrengimas, pastatai iki 5 aukštų (m stovo) | m | 1.0 | 12.14 |
| 2.25 | R63P-1107 | Šaltojo vandentiekio magistralinių ir gaisro gesinimo sistemų vamzdynų keitimas, kai pastatai iki 5 aukštų | m | 1.0 | 16.97 |
| 2.26 | R63P-1108 | Šaltojo vandentiekio sistemos stovų keitimas, kai pastatai iki 5 aukštų (m stovo) | m | 1.0 | 28.01 |
| 2.27 | R63P-1109 | Karštojo vandens ruošimo automatizuoto šiluminio mazgo įrengimas, renovuojant sistemas, kai modulinio įrenginio galia 100 kW | vnt | 1.0 | 229.22 |
| 2.28 | R63P-1109 | Karštojo vandens ruošimo automatizuoto šiluminio mazgo įrengimas, renovuojant sistemas, kai modulinio įrenginio galia 200 kW | vnt | 1.0 | 266.28 |
| 2.29 | R63P-1109 | Karštojo vandens ruošimo automatizuoto šiluminio mazgo įrengimas, renovuojant sistemas, kai modulinio įrenginio galia 250 kW | vnt | 1.0 | 274.52 |
| 2.30 | R63P-1109 | Karštojo vandens ruošimo automatizuoto šiluminio mazgo įrengimas, renovuojant sistemas, kai modulinio įrenginio galia 300 kW | vnt | 1.0 | 290.99 |
| 2.31 | R63P-1109 | Karštojo vandens ruošimo automatizuoto šiluminio mazgo įrengimas, renovuojant sistemas, kai modulinio įrenginio galia 350 kW | vnt | 1.0 | 310.20 |
| 2.32 | R63P-1201 | Rankšluosčių džiovintuvų su privedamaisiais vamzdynais keitimas | vnt | 1.0 | 86.47 |
| 2.33 | R63P-1202 | Rankšluosčių džiovintuvų su privedamaisiais vamzdynais montavimas | vnt | 1.0 | 60.39 |
| 2.34 | R63P-1203 | Rankšluosčių džiovintuvų keitimas | vnt | 1.0 | 22.24 |
| 2.35 | R63P-2303 | Automatinių balansav. ventilių, termostat. elem. ir vandens išleid. čiaupų įrengimas esam. vienvamzd. sist. stovuose ir ašakose, kai sąlyginis skersmuo iki 25 mm | kompl. | 1.0 | 19.63 |
| 2.36 | R63P-2303 | Automatinių balansav. ventilių, termostat. elem. ir vandens išleid. čiaupų įrengimas esam. vienvamzd. sist. stovuose ir ašakose, kai sąlyginis skersmuo iki 50 mm | kompl. | 1.0 | 26.08 |
| 2.37 | R63P-2304 | Uždaromųjų ventilių ir vandens išleidimo čiaupų keitimas esamame vienvamzdės sistemos vamzdyne, kai sąlyginis skersmuo iki 25 mm | kompl. | 1.0 | 16.71 |
| 2.38 | R63P-2304 | Uždaromųjų ventilių ir vandens išleidimo čiaupų keitimas esamame vienvamzdės sistemos vamzdyne, kai sąlyginis skersmuo iki 50 mm | kompl. | 1.0 | 23.06 |
| 2.39 | R63P-2305 | Uždaromųjų ventilių keitimas esamame vienvamzdės sistemos vamzdyne, kai sąlyginis skersmuo iki 25 mm | vnt | 1.0 | 9.47 |
| 2.40 | R63P-2305 | Uždaromųjų ventilių keitimas esamame vienvamzdės sistemos vamzdyne, kai sąlyginis skersmuo iki 50 mm | vnt | 1.0 | 14.96 |
| 2.41 | R63P-2401 | Magistralinių šildymo sistemos vamzdynų keitimas, kai pastatai iki 5 aukštų | m | 1.0 | 12.67 |
| 2.42 | R63P-2402 | Magistralinių šildymo sistemos vamzdynų izoliacijos keitimas, kai pastatai iki 5 aukštų | m | 1.0 | 2.44 |
| 2.43 | R63P-2501 | Šilumos punktų modernizavimas, keičiant esamus įrenginius į 2 kontūrų modulinius įrenginius, kai skirstomųjų įrenginių galia šild. 100kW, k.v. 160 kW | kompl. | 1.0 | 723.67 |
| 2.44 | R63P-2501 | Šilumos punktų modernizavimas, keičiant esamus įrenginius į 2 kontūrų modulinius įrenginius, kai skirstomųjų įrenginių galia šild. 150kW, k.v. 190 kW | kompl. | 1.0 | 815.78 |
| 2.45 | R63P-2601 | Trijų eigų termostatinių vožtuvų montavimas esamuose vienvamzdės šildymo sistemos radiatorių apvaduose | vnt | 1.0 | 15.37 |
| 2.46 | R63P-2602 | Termostatinių radiatorių vožtuvų montavimas (vožtuvai su automatiniu srauto ribojimu, grįžtamo srauto reguliavimo vožtuvai, rankinio valdymo – reguliavimo vožtuvai ) | vnt | 1.0 | 6.18 |
| 2.47 | R63P-2603 | Termostatinių vožtuvų ir apvadų susiaurinimų montavimas esamuose vienvamzdės šildymo sistemos radiatorių apvaduose | kompl. | 1.0 | 19.49 |
| 2.48 | R63P-2604 | Termostat. vožtuvų, apvadų susiaurinimų ir atbul. srauto ribotuvų montavimas esam. vienvamzdės šild. sistemos radiatorių apv. | kompl. | 1.0 | 27.31 |
| 2.49 | R63P-2701 | Šildymo radiatorių pakeitimas 300 – 450 mm aukščio ir iki 1600 mm ilgio plieniniais šildymo radiatoriais (plokščių skaičius 1 vnt.) | vnt | 1.0 | 19.22 |
| 2.50 | R63P-2703 | Šildymo radiatorių pakeitimas 500 – 600 mm aukščio ir iki 1600 mm ilgio plieniniais šildymo radiatoriais (plokščių skaičius 1 vnt.) | vnt | 1.0 | 22.65 |
| 2.51 | R63P-2703 | Šildymo radiatorių pakeitimas 500 – 600 mm aukščio ir iki 1600 mm ilgio plieniniais šildymo radiatoriais (plokščių skaičius 2 vnt.) | vnt | 1.0 | 27.45 |
| 2.52 | R63P-2703 | Šildymo radiatorių pakeitimas 500 – 600 mm aukščio ir iki 1600 mm ilgio plieniniais šildymo radiatoriais (plokščių skaičius 3 vnt.) | vnt | 1.0 | 35.69 |
| 2.53 | R63P-2707 | Pastatų centrinio šildymo sistemų bandymas hidrauliniu slėgiu, vykdant šildymo sistemų atnaujinimo (modernizavimo) darbus, kai pastatų tūris daugiau 10 m3 iki 20 m3 | t. m3 | 1.0 | 57.38 |
| 2.54 | R63P-2707 | Pastatų centrinio šildymo sistemų bandymas hidrauliniu slėgiu, vykdant šildymo sistemų atnaujinimo (modernizavimo) darbus, kai pastatų tūris daugiau 20 m3 | t. m3 | 1.0 | 50.02 |
| 2.55 | R63P-3101 | Vidaus vamzdynų (stovų, magistralinių ir prijungiamųjų vamzdynų) ir armatūros demontavimas, kai sąlyginis vamzdžių skersmuo iki 25 mm | 100 m | 1.0 | 195.97 |
| 2.56 | R63P-3101 | Vidaus vamzdynų (stovų, magistralinių ir prijungiamųjų vamzdynų) ir armatūros demontavimas, kai sąlyginis vamzdžių skersmuo 32 – 40 mm | 100 m | 1.0 | 345.84 |
| 2.57 | R63P-3102 | Instaliacinių kanalų vamzdynams įrengimas, tvirtinant prie sienų, kai kanalų skerspjūvio plotas iki 50 cm2 | m | 1.0 | 5.33 |
| 2.58 | R63P-3103 | Vagų iškirtimas vidaus vamzdynams, kai plytų sienose vagų skerspjūvio plotas 50 cm2  | m | 1.0 | 3.34 |
| 2.59 | R63P-3103 | Vagų iškirtimas vidaus vamzdynams, kai betono sienose vagų skerspjūvio plotas 50 cm2  | m | 1.0 | 5.99 |
| 2.60 | R63P-3104 | Radiatorių demontavimas, kai radiatorių masė iki 50 kg | vnt | 1.0 | 8.94 |
| 2.61 | R63P-3202 | Plieninių vamzdžių jungimas užmaunamosiomis movomis, privirinant elektra, kai vamzdžių sąlyginis skersmuo 25 mm (mova)  | vnt | 1.0 | 3.85 |
| 2.62 | R63P-3202 | Plieninių vamzdžių jungimas užmaunamosiomis movomis, privirinant elektra, kai vamzdžių sąlyginis skersmuo 32 mm (mova)  | vnt | 1.0 | 5.46 |
| 2.63 | R63P-3203 | Plieninių flanšų privirinimas prie vamzdžių galų, kai vamzdžių sąlyginis skersmuo iki 50 mm (flanšas)  | vnt | 1.0 | 5.78 |
| 2.64 | R63P-3203 | Plieninių flanšų privirinimas prie vamzdžių galų, kai vamzdžių sąlyginis skersmuo 65 mm (flanšas)  | vnt | 1.0 | 6.91 |
| 2.65 | R63P-3203 | Plieninių flanšų privirinimas prie vamzdžių galų, kai vamzdžių sąlyginis skersmuo 80 mm (flanšas)  | vnt | 1.0 | 7.87 |
| 2.66 | R63P-3204 | Plieninių vamzdžių sandūrų jungimas flanšais, kai vamzdžių sąlyginis skersmuo iki 32 mm | vnt | 1.0 | 2.69 |
| 2.67 | R63P-3204 | Plieninių vamzdžių sandūrų jungimas flanšais, kai vamzdžių sąlyginis skersmuo 40 – 50 mm | vnt | 1.0 | 3.34 |
| 2.68 | R63P-3204 | Plieninių vamzdžių sandūrų jungimas flanšais, kai vamzdžių sąlyginis skersmuo 65 mm | vnt | 1.0 | 3.98 |
| 2.69 | R63P-3301 | Movinės uždaromosios armatūros montavimas pastato vandentiekio ir šildymo vamzdynuose, kai sąlyginis skersmuo iki 25 mm | vnt | 1.0 | 6.31 |
| 2.70 | R63P-3301 | Movinės uždaromosios armatūros montavimas pastato vandentiekio ir šildymo vamzdynuose, kai sąlyginis skersmuo iki 50 mm | vnt | 1.0 | 10.02 |
| 2.71 | R63P-3302 | Movinės reguliuojamosios armatūros montavimas pastato vandentiekio ir šildymo vamzdynuose, kai sąlyginis skersmuo iki 25 mm | vnt | 1.0 | 6.31 |
| 2.72 | R63P-3302 | Movinės reguliuojamosios armatūros montavimas pastato vandentiekio ir šildymo vamzdynuose, kai sąlyginis skersmuo iki 50 mm | vnt | 1.0 | 10.02 |
| 2.73 | R63P-3303 | Flanšinės uždaromosios armatūros montavimas pastato vandentiekio ir šildymo vamzdynuose, kai sąlyginis skersmuo iki 50 mm | vnt | 1.0 | 13.04 |
| 2.74 | R63P-3303 | Flanšinės uždaromosios armatūros montavimas pastato vandentiekio ir šildymo vamzdynuose, kai sąlyginis skersmuo 65 mm | vnt | 1.0 | 15.10 |
| 2.75 | R63P-3305 | Reguliuojamosios armatūros priedų montavimas (pavaros debito ribotuvams) | vnt | 1.0 | 2.75 |
| 2.76 | R63P-3305 | Reguliuojamosios armatūros priedų montavimas (termostatiniai elementai) | vnt | 1.0 | 3.02 |
| 2.77 | R63P-3306 | Vandens išleidimo čiaupų montavimas vandentiekio ir šildymo sistemos vamzdynuose, kai sąlyginis vamzdžių skersmuo iki 25 mm | vnt | 1.0 | 5.08 |
| 2.78 | R63P-3306 | Vandens išleidimo čiaupų montavimas vandentiekio ir šildymo sistemos vamzdynuose, kai sąlyginis vamzdžių skersmuo 50 mm | vnt | 1.0 | 7.14 |
| 2.79 | R63P-3307 | Šildymo sistemos oro išleidimo čiaupų montavimas | vnt | 1.0 | 1.51 |
| 2.80 | R63P-3401 | Šildymo sistemos atskirų stovų (atšakų) balansavimas, projektinį srautą nustatant balans. ventiliais (tiek. ir grįžt. lin.), kai sistema vienvamzdė | vnt | 1.0 | 3.84 |
| 2.81 | R63P-3401 | Šildymo sistemos atskirų stovų (atšakų) balansavimas, projektinį srautą nustatant balans.ventiliais (tiek. ir grįžt.lin.), kai sistema dvivamzdė | vnt | 1.0 | 6.18 |
| 2.82 | R63P-3402 | Šildymo sistemos balansavimas, projektinį srautą nustatant termostatiniais radiatoriniais vožtuvais (radiatorius) | vnt | 1.0 | 1.10 |
| 2.83 | R63P-3403 | Vamzdynų izoliacijos atskirų vietų remontas, keičiant pažeistų vietų izoliaciją, kai vamzdžių sąlyginis skersmuo iki 50 mm | m | 1.0 | 4.76 |
| 2.84 | R63P-3403 | Vamzdynų izoliacijos atskirų vietų remontas, keičiant pažeistų vietų izoliaciją, kai vamzdžių sąlyginis skersmuo 65 – 100 mm | m | 1.0 | 6.60 |
| 2.85 | N18-124 | Šilumokaičio su movine jungtimi montavimas, pjaunant sriegius ant vamzdžių galų, kai jų skersmuo iki 25 mm | vnt | 1.0 | 24.23 |
| 2.86 | N18-204 | Papildomo kontūro moduliniame skirstomajame įrenginyje montavimas, kai kontūro Q iki 120 kW | vnt | 1.0 | 90.14 |
| 2.87 | R17-149 | Šilumokaičio demontavimas ir išplauto sumontavimas arba keitimas, kai srieginių jungčių skersmuo iki 25mm | vnt | 1.0 | 15.87 |
| 1. **ELEKTROS ĮRANGOS REMONTAS**
 |
| 3.1 | R63P-0102 | Modulinių paskirstymo skydų su elektros aparatais montavimas, kai skydo modulių skaičius 24 vnt, skaičiuojamoji galia iki 50 kW | vnt | 1.0 | 80.98 |
| 3.2 | R63P-0102 | Modulinių paskirstymo skydų su elektros aparatais montavimas, kai skydo modulių skaičius 36 vnt, skaičiuojamoji galia iki 50 kW | vnt | 1.0 | 113.92 |
| 3.3 | R63P-0102 | Modulinių paskirstymo skydų su elektros aparatais montavimas , kai skydo modulių skaičius 36 vnt, skaičiuojamoji galia daugiau 50 kW iki 75 kW | vnt | 1.0 | 109.81 |
| 3.4 | R63P-0102 | Modulinių paskirstymo skydų su elektros aparatais montavimas, kai skydo modulių skaičius 36 vnt, skaičiuojamoji galia daugiau 75 kW | vnt | 1.0 | 113.92 |
| 3.5 | R63P-0102 | Modulinių paskirstymo skydų su elektros aparatais montavimas, kai skydo modulių skaičius 48 vnt, skaičiuojamoji galia iki 100 kW | vnt | 1.0 | 138.63 |
| 3.6 | R63P-0101 | Įvadinių paskirstymo skydų ĮPS modernizavimas, kai skaičiuojamoji galia iki 50 kW | vnt | 1.0 | 156.12 |
| 3.7 | R63P-0101 | Įvadinių paskirstymo skydų ĮPS modernizavimas, kai skaičiuojamoji galia daugiau 50 kW iki 75 kW | vnt | 1.0 | 205.85 |
| 3.8 | R63P-0101 | Įvadinių paskirstymo skydų ĮPS modernizavimas, kai skaičiuojamoji galia daugiau 75 kW iki 100 kW | vnt | 1.0 | 247.30 |
| 3.9 | R63P-0101 | Įvadinių paskirstymo skydų ĮPS modernizavimas, kai skaičiuojamoji galia daugiau 100 kW iki 150 kW | vnt | 1.0 | 295.65 |
| 3.10 | R63P-0101 | Įvadinių paskirstymo skydų ĮPS modernizavimas, kai skaičiuojamoji galia daugiau 150 kW | vnt | 1.0 | 426.90 |
| 3.11 | R63P-0103 | 24 modulių paskirstymo skydų su elektros aparatais montavimas šiluminių mazgų patalpose | vnt | 1.0 | 74.12 |
| 3.12 | R63P-0104 | Butų apskaitos paskirstymo skydų rekonstrukcija, įrengiant automatinius jungiklius | but. | 1.0 | 63.14 |
| 3.13 | R33-161 | Iki 100A automatinių jungiklių keitimas | vnt | 1.0 | 6.86 |
| 3.14 | R63P-0111 | Elektros apšvietimo instaliacijos pastatų laiptinėse keitimas, kai pastatų aukštų skaičius 5 vnt | laipt.narv. | 1.0 | 381.01 |
| 3.15 | R63P-0112 | Elektros apšvietimo instaliacijos pastatų holuose ir koridoriuose keitimas (šviestuvas) | vnt | 1.0 | 42.33 |
| 3.16 | R63P-0113 | Avarinio apšvietimo instaliacijos pastatų laiptinėse arba holuose keitimas (aukštų 9 vnt) | laipt.narv. | 1.0 | 356.64 |
| 3.17 | R63P-0114 | Magistralinių kabelių keitimas pastatų laiptinių šachtose (stovuose), kai kabelio gyslų skerspjūvio plotas 16 mm2 | 100 m | 1.0 | 1333.71 |
| 3.18 | R63P-0114 | Magistralinių kabelių keitimas pastatų laiptinių šachtose (stovuose), kai kabelio gyslų skerspjūvio plotas 25 mm2 | 100 m | 1.0 | 1627.13 |
| 3.19 | R63P-0114 | Magistralinių kabelių keitimas pastatų laiptinių šachtose (stovuose), kai kabelio gyslų skerspjūvio plotas 35 mm2 | 100 m | 1.0 | 1947.22 |
| 3.20 | R63P-0114 | Magistralinių kabelių keitimas pastatų laiptinių šachtose (stovuose), kai kabelio gyslų skerspjūvio plotas 50 mm2 | 100 m | 1.0 | 2013.90 |
| 3.21 | R63P-0121 | Elektros apšvietimo instaliacijos pastatų rūsių patalpose keitimas (100 m2 rūsio patalpų) | 100 m2 | 1.0 | 415.58 |
| 3.22 | R63P-0122 | Magistralinių kabelių pastatų rūsių patalpose keitimas, kai kabelio gyslų skerspjūvio plotas 10 mm2 | 100 m | 1.0 | 802.62 |
| 3.23 | R63P-0122 | Magistralinių kabelių pastatų rūsių patalpose keitimas, kai kabelio gyslų skerspjūvio plotas 16 mm2 | 100 m | 1.0 | 815.78 |
| 3.24 | R63P-0122 | Magistralinių kabelių pastatų rūsių patalpose keitimas, kai kabelio gyslų skerspjūvio plotas 25 mm2 | 100 m | 1.0 | 921.04 |
| 3.25 | R63P-0122 | Magistralinių kabelių pastatų rūsių patalpose keitimas, kai kabelio gyslų skerspjūvio plotas 35 mm2 | 100 m | 1.0 | 1157.88 |
| 3.26 | R63P-0131 | Savireguliuojančių šildymo kabelių su automatiniu valdymu lietaus nuvedimo sistemos šildymui įrengimas | 100 m | 1.0 | 280.65 |
| 3.27 | R63P-0141 | Sumontuotų aparatų (prietaisų) įvadiniuose paskirstymo skyduose demontavimas, kai įvadinių paskirstymo skydų skaičiuojamoji galia iki 50 kW (paskirstymo skydas) | vnt | 1.0 | 39.81 |
| 3.28 | R63P-0141 | Sumontuotų aparatų (prietaisų) įvadiniuose paskirstymo skyduose demontavimas, kai įvadinių paskirstymo skydų skaičiuojamoji galia daugiau 50 kW iki 75 kW (paskirstymo skydas) | vnt | 1.0 | 50.79 |
| 3.29 | R63P-0141 | Sumontuotų aparatų (prietaisų) įvadiniuose paskirstymo skyduose demontavimas, kai įvadinių paskirstymo skydų skaičiuojamoji galia daugiau 75 kW iki 100 kW (paskirstymo skydas) | vnt | 1.0 | 59.02 |
| 3.30 | R63P-0142 | Kabelių pratraukimo dėžių montavimas (pratraukimo dėžių matmenys 200x200x100 mm) | vnt | 1.0 | 8.92 |
| 3.31 | R63P-0142 | Kabelių pratraukimo dėžių montavimas (pratraukimo dėžių matmenys 400x400x200 mm) | vnt | 1.0 | 10.51 |
| 3.32 | R63P-0143 | Avarinio apšvietimo įrengimas pastatuose (aukštų 9 vnt) | laipt.narv. | 1.0 | 395.13 |
| 3.33 | R63P-0144 | Savireguliuojantiems šildymo kabeliams (lietaus nuvedimo sistemoje) elektros tiekimo linijos montavimas (m kabelio) | m | 1.0 | 3.90 |
| 3.34 | R61P-2701 | Vagų iškirtimas paslėptai instaliacijai rankiniu būdu tinkuotose sienose k8=1.17 | 100 m | 1.0 | 162.91 |
| 3.35 | R61P-2702 | Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams gręžimas žiediniai grąžtais mūro sienose k8=1.17 | 100 vnt | 1.0 | 97.17 |
| 3.36 | R61P-2703 | Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams iškirtimas el. kirtikliu mūro sienose k8=1.17 | 100 vnt | 1.0 | 107.18 |
| 3.37 | R61P-2704 | Lizdų ir vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose k8=1.17 | 100 m | 1.0 | 337.19 |
| 3.38 | R61P-2705 | Instaliacijos plastikinių kanalų montavimas, tvirtinant prie mūro sienos (MINI kanalai) | 100 m | 1.0 | 293.60 |
| 3.39 | R61P-2705 | Instaliacijos plastikinių kanalų montavimas, tvirtinant prie mūro sienos (kanalų skerspjūvis iki 25 cm2) | 100 m | 1.0 | 400.05 |
| 3.40 | R61P-2705 | Instaliacijos plastikinių kanalų montavimas, tvirtinant prie mūro sienos (kanalų skerspjūvis daugiau 25 cm2 iki 60 cm2) | 100 m | 1.0 | 453.39 |
| 3.41 | R61P-2705 | Instaliacijos plastikinių kanalų montavimas, tvirtinant prie mūro sienos (kanalų skerspjūvis daugiau 60 cm2) | 100 m | 1.0 | 506.73 |
| 3.42 | R61P-2707 | Apšvietimo tinklų dviejų – trijų gyslų laidų tiesimas plastikiniuose kanaluose | 100 m | 1.0 | 96.20 |
| 3.43 | R61P-2707 | Apšvietimo tinklų dviejų – trijų gyslų laidų tiesimas paruoštose vagose (po tinku) | 100 m | 1.0 | 211.75 |
| 3.44 | R61P-2707 | Apšvietimo tinklų dviejų – trijų gyslų laidų tiesimas tinkuotu ar mediniu pagrindu, tvirtinant apkabėlėmis | 100 m | 1.0 | 134.68 |
| 3.45 | R61P-2708 | Apšvietimo tinklų dviejų – trijų gyslų laidų keitimas plastikiniuose kanaluose | 100 m | 1.0 | 125.70 |
| 3.46 | R61P-2708 | Apšvietimo tinklų dviejų – trijų gyslų laidų keitimas sienų ir perdenginių kanaluose | 100 m | 1.0 | 192.40 |
| 3.47 | R61P-2708 | Apšvietimo tinklų dviejų – trijų gyslų laidų keitimas tinkuotu ar mediniu pagrindu, tvirtinant apkabėlėmis | 100 m | 1.0 | 175.72 |
| 3.48 | R61P-2709 | Apšvietimo instaliacijos prietaisų montavimas įrengtose montavimo dėžutėse, kai instaliacija paslėptoji (jungikliai) | vnt | 1.0 | 1.67 |
| 3.49 | R61P-2710 | Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (jungikliai) | vnt | 1.0 | 2.18 |
| 3.50 | R61P-2710 | Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (kištukiniai lizdai) | vnt | 1.0 | 2.18 |
| 3.51 | R61P-2710 | Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (3 dalių jungiklių –kištukinių lizdų blokai) | vnt | 1.0 | 3.98 |
| 3.52 | R61P-2712 | Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija atviroji, pagrindas mūras (lempų lizdai) | vnt | 1.0 | 3.98 |
| 3.53 | R61P-2712 | Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija atviroji, pagrindas mūras (jungikliai) | vnt | 1.0 | 3.21 |
| 3.54 | R61P-2712 | Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija atviroji, pagrindas mūras (kištukiniai lizdai) | vnt | 1.0 | 3.21 |
| 3.55 | R61P-2713 | Šviestuvų su kaitrinėmis ir LED lempomis keitimas (vienlempės bra, plafonai) | vnt | 1.0 | 8.72 |
| 3.56 | R61P-2713 | Šviestuvų su kaitrinėmis ir LED lempomis keitimas (dvilempės bra, plafonai) | vnt | 1.0 | 10.52 |
| 3.57 | R61P-2714 | Perdegusių kaitrinių ir LED lempų keitimas, esant atvirai armatūrai | vnt | 1.0 | 1.10 |
| 3.58 | R61P-2714 | Perdegusių kaitrinių ir LED lempų keitimas, esant uždarai armatūrai | vnt | 1.0 | 1.59 |
| 3.59 | R61P-2715 | Optinių jutiklių laiptinėse montavimas, tvirtinant medsraigčiais | vnt | 1.0 | 5.63 |
| 3.60 | R61P-2716 | Optinių jutiklių laiptinėse keitimas, tvirtinant medsraigčiais | vnt | 1.0 | 7.27 |
| 3.61 | R33-161 | Iki 100 A automatinio jungiklio keitimas | vnt | 1.0 | 6.86 |
| 3.62 | D1-374-2 | Kabelio izoliacijos varžos matavimas | vnt | 1.0 | 13.24 |
| 3.63 | D1-374-1 | Trifazio įvado laidų izoliacijos varžos matavimas (įvadas) | vnt | 1.0 | 19.12 |
| 3.64 | R33-98 | Įžeminimo kontūro varžos matavimas | vnt | 1.0 | 23.33 |
| 3.65 | D1-397 | Iki 1 kV įtampos kabelinių ir kitų linijų izoliacijos varžos matavimas megometru (linija) | vnt | 1.0 | 7.36 |
| 3.66 | D1-382 | Grandinės "fazė – nulis" tariamosios varžos matavimas | grandinė | 1.0 | 14.71 |
| 3.67 | R61P-2718 | Įtampos elektros instaliacijos pereinamosios varžos matavimas (taškas) | 10 vnt | 1.0 | 2.35 |
| 3.68 | R61P-2719 | Apskaitos prietaisų rodmenų nurašymas (prietaisas) | vnt | 1.0 | 1.37 |
| 3.69 |  | El. gedimo nustatymas ir elektros grandinės atstatymas | val | 1.0 | 7.20 |
| 3.70 |  | Elektriko budėjimas nedarbo valandomis, savaitgaliais ir švenčių dienomis | val | 1.0 | 2.90 |
| 1. **ŠALTO VANDENS SISTEMOS REMONTAS**
 |
| 4.1 | R63P-1110 | Šaltojo vandentiekio įvadinių apskaitos mazgų keitimas pastatuose (be apvedimo linijos, įvadų DN 50 mm, skaitiklių DN 32 mm) | vnt | 1.0 | 126.70 |
| 4.2 | R63P-1110 | Šaltojo vandentiekio įvadinių apskaitos mazgų keitimas pastatuose (be apvedimo linijos, įvadų DN 50 mm, skaitiklių DN 40 mm) | vnt | 1.0 | 130.70 |
| 4.3 | R63P-1110 | Šaltojo vandentiekio įvadinių apskaitos mazgų keitimas pastatuose (be apvedimo linijos, įvadų DN 50 mm, skaitiklių DN 50 mm) | vnt | 1.0 | 145.37 |
| 4.4 | R63P-1110 | Šaltojo vandentiekio įvadinių apskaitos mazgų keitimas pastatuose (su apvedimo linija, įvadų DN 80 mm, skaitiklių DN 50 mm) | vnt | 1.0 | 236.02 |
| 4.5 | R63P-1110 | Šaltojo vandentiekio įvadinių apskaitos mazgų keitimas pastatuose (su apvedimo linija, įvadų DN 80 mm, skaitiklių DN 80 mm) | vnt | 1.0 | 262.99 |
| 4.6 | R63P-1110 | Šaltojo vandentiekio įvadinių apskaitos mazgų keitimas pastatuose (su apvedimo linija, įvadų DN 100 mm, skaitiklių DN 80 mm) | vnt | 1.0 | 300.75 |
| 4.7 | R63P-1110 | Šaltojo vandentiekio įvadinių apskaitos mazgų keitimas pastatuose (su apvedimo linija, įvadų DN 100 mm, skaitiklių DN 100 mm) | vnt | 1.0 | 339.86 |
| 4.8 | R19-24 | Įmovinių ventilių, vožtuvų keitimas, kai vamzdžio skersmuo iki 20 mm | vnt | 1.0 | 11.94 |
| 4.9 | R19-25 | Įmovinių ventilių, vožtuvų keitimas, kai vamzdžio skersmuo iki 32 mm | vnt | 1.0 | 14.00 |
| 4.10 | R19-26 | Įmovinių ventilių, vožtuvų keitimas, kai vamzdžio skersmuo iki 50 mm | vnt | 1.0 | 18.12 |
| 4.11 | R17-51 | Movinių ventilių, kurių skersmuo iki 32 mm, įstatymas į esamus vamzdynus | vnt | 1.0 | 44.13 |
| 4.12 | R19-28-1 | Uždaromosios flanšinės armatūros keitimas, kai vamzdžio skersmuo iki 50 mm | vnt | 1.0 | 26.08 |
| 4.13 | R19-28-3 | Uždaromosios flanšinės armatūros keitimas, kai vamzdžio skersmuo iki 100 mm | vnt | 1.0 | 43.92 |
| 4.14 | R19-21 | Vandens čiaupų keitimas, kai jų skersmuo iki 20 mm | vnt | 1.0 | 9.20 |
| 4.15 | N26-262 | Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais | 100 m | 1.0 | 151.86 |
| 4.16 | N26-213 | Vamzdynų izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 40 mm | m3 | 1.0 | 187.80 |
| 1. **BUITINIO NUOTAKYNO SISTEMOS REMONTAS**
 |
| 5.1 | R63P-1301 | Pastato buitinio nuotakyno (išvadų) keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm | m | 1.0 | 40.39 |
| 5.2 | R63P-1301 | Pastato buitinio nuotakyno (išvadų) keitimas, kai vamzdžių skersmuo 160 mm | m | 1.0 | 43.66 |
| 5.3 | R63P-1302 | Pastato buitinio nuotakyno rūsio vamzdynų keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm | m | 1.0 | 32.82 |
| 5.4 | R63P-1303 | Pastato buitinio nuotakyno stovų keitimas , kai vamzdžių skersmuo 110 mm | m | 1.0 | 20.53 |
| 5.5 | R61P-2642 | Nuotekų vamzdyno ketinių vamzdžių sandūrų sandarinimas, kai vamzdžių skersmuo 50 mm (1 sandūra) | vnt | 1.0 | 7.09 |
| 5.6 | R61P-2642 | Nuotekų vamzdyno ketinių vamzdžių sandūrų sandarinimas, kai vamzdžių skersmuo 100 mm (1 sandūra) | vnt | 1.0 | 9.16 |
| 5.7 | R61P-2640 | Pastato nuotakyno vamzdyno valymas rankiniu būdu | m | 1.0 | 2.69 |
| 5.8 | R61P-2644 | Rūsio patalpų valymas po nuotekų išsiurbimo | 100 m2 | 1.0 | 88.07 |
| 5.9 | R61P-2645 | Nišų iškirtimas ir užtaisymas mūro sienose (inžinerinių tinklų, sumontuotų sienose, remontui), užtaisant plytomis | m2 | 1.0 | 63.52 |
| 5.10 | R61P-2645 | Nišų iškirtimas ir užtaisymas mūro sienose (inžinerinių tinklų, sumontuotų sienose, remontui), užtaisant gipskartonio plokštėmis | m2 | 1.0 | 53.75 |
| 5.11 | R61P-2639 | Nuotekų šalinimo plastikinių vamzdynų atskirų atkarpų keitimas pastato viduje, kai vamzdžio skersmuo iki 50 mm | m | 1.0 | 10.94 |
| 5.12 | R61P-2639 | Nuotekų šalinimo plastikinių vamzdynų atskirų atkarpų keitimas pastato viduje, kai vamzdžio skersmuo 110 mm | m | 1.0 | 16.40 |
| 1. **LIETAUS NUOTAKYNO, DRENAŽO REMONTAS**
 |
| 6.1 | R63P-1304 | Pastato lietaus nuotakyno (išvadų) keitimas | m | 1.0 | 40.39 |
| 6.2 | R63P-1305 | Pastato lietaus nuotakyno rūsio vamzdynų keitimas | m | 1.0 | 32.82 |
| 6.3 | R63P-1306 | Pastato lietaus nuotakyno stovų keitimas | m | 1.0 | 21.44 |
| 6.4 | R63P-1402 | Pastato išorės drenažo įrengimas | m | 1.0 | 27.92 |
| 1. **VĖDINIMO SISTEMOS REMONTAS**
 |
| 7.1 | R63P-7101 | Natūralios ventiliacijos sistemos atnaujinimas, kai pastatas iki 5 aukštų | but. | 1.0 | 46.93 |
| 7.2 | R63P-7111 | Horizontalių 160 mm skersmens skylių gręžimas deimantiniais grąžtais pastatų išorinėse sienose (skylės gylis 350.00 mm) | vnt  | 1.0 | 20.53 |
| 7.3 | R63P-7112 | Kanalinių ašinių mini ventiliatorių montavimas pastatų išorinėse sienose be el. pajungimo | vnt | 1.0 | 17.43 |
| 7.4 | R63P-7116 | Ašinių ventiliatorių montavimas gyvenamųjų namų vėdinimo šachtose be el. pajungimo | vnt | 1.0 | 17.43 |
| 7.5 | R61P-2511 | Vėdinimo kanalų biocheminis apdorojimas (kanalų tikrinimas, kanalų apdorojimas biocheminiais preparatais, užpurškiant ant vidinių kanalų sienelių) | 10 m | 1.0 | 1.22 |
| 1. **SIENŲ REMONTO DARBAI**
 |
| 8.1 | R61P-2101 | Karkasinių sienų ardymas (sienų apkalų ardymas) | m2 | 1.0 | 1.18 |
| 8.2 | R61P-2101 | Karkasinių sienų ardymas, kai sienos apkaltos iš dviejų pusių | m2 | 1.0 | 5.35 |
| 8.3 | R61P-2101 | Karkasinių sienų ardymas, kai sienos apkaltos iš vienos pusės | m2 | 1.0 | 3.32 |
| 8.4 | R61P-2102 | Angų užtaisymas medinėse sienose lentomis | m2 | 1.0 | 38.89 |
| 8.5 | R61P-2103 | Balkonų demontavimas  | vnt | 1.0 | 118.63 |
| 8.6 | R61P-2104 | Architektūrinių detalių (galinčių nukristi) nuardymas, kai detalės smulkios (rozetės, emblemos ir kt.) | vnt | 1.0 | 4.40 |
| 8.7 | R61P-2104 | Architektūrinių detalių (galinčių nukristi) nuardymas, kai detalės vidutinio sudėtingumo iki 25 kg masės | vnt | 1.0 | 10.02 |
| 8.8 | R61P-2104 | Architektūrinių detalių (galinčių nukristi) nuardymas, kai detalės vidutinio sudėtingumo daugiau 25 kg masės | vnt | 1.0 | 16.61 |
| 8.9 | R61P-2105 | Mūrinių sienų paviršiaus remontas, užtaisant plyšius ir įtrūkimus skiediniu  | m | 1.0 | 2.95 |
| 8.10 | R61P-2106 | Pastato išorinių tinkuotų paviršių atskirų vietų remontas (sienos ir kolonos)  | m2 | 1.0 | 29.99 |
| 8.11 | R61P-2106 | Pastato išorinių tinkuotų paviršių atskirų vietų remontas (sienų ir kolonų kampai, angokraščiai)  | m2 | 1.0 | 47.35 |
| 8.12 | R61P-2107 | Pastato vidinių tinkuotų paviršių atskirų vietų remontas (sienos ir kolonos) | m2 | 1.0 | 21.96 |
| 8.13 | R61P-2107 | Pastato vidinių tinkuotų paviršių atskirų vietų remontas (sienų ir kolonų kampai, angokraščiai) | m2 | 1.0 | 37.06 |
| 8.14 | R61P-2108 | Pastato tinkuotų lubų atskirų vietų remontas, kai lubos mūrinės, betoninės | m2 | 1.0 | 27.45 |
| 8.15 | R61P-2108 | Pastato tinkuotų lubų atskirų vietų remontas, kai lubos medinės | m2 | 1.0 | 34.31 |
| 8.16 | R61P-2109 | Keraminių plytelių dangos atskirų vietų sienų remontas, keičiant plyteles, kai remontuojamas plotas iki 0,5 m2, plytelių plotas iki 0,05 m2 | m2 | 1.0 | 79.54 |
| 8.17 | R61P-2109 | Keraminių plytelių dangos atskirų vietų sienų remontas, keičiant plyteles, kai remontuojamas plotas iki 0,5 m2, plytelių plotas daugiau 0,05 m2 | m2 | 1.0 | 62.86 |
| 8.18 | R61P-2109 | Keraminių plytelių dangos atskirų vietų sienų remontas, keičiant plyteles, kai remontuojamas plotas daugiau 0,5 m2 iki 1,0 m2, plytelių plotas iki 0,05 m2 | m2 | 1.0 | 66.71 |
| 8.19 | R61P-2109 | Keraminių plytelių dangos atskirų vietų sienų remontas, keičiant plyteles, kai remontuojamas plotas daugiau 0,5 m2 iki 1,0 m2, plytelių plotas daugiau 0,05 m2 | m2 | 1.0 | 52.60 |
| 8.20 | R61P-2110 | Keraminių plytelių dangos atskirų vietų kolonų, angokraščių remontas, keičiant plyteles, kai plytelių plotas iki 0,05 m2 | m2 | 1.0 | 97.50 |
| 8.21 | R61P-2110 | Keraminių plytelių dangos atskirų vietų kolonų, angokraščių remontas, keičiant plyteles, kai plytelių plotas daugiau 0,05 m2 | m2 | 1.0 | 88.52 |
| 8.22 | R61P-2111 | Keraminių plytelių dangos atskirų vietų ant laiptų pakopų remontas, keičiant plyteles, kai plytelių plotas iki 0,05 m2 | m2 | 1.0 | 80.82 |
| 8.23 | R61P-2111 | Keraminių plytelių dangos atskirų vietų ant laiptų pakopų remontas, keičiant plyteles, kai plytelių plotas daugiau 0,05 m2 | m2 | 1.0 | 71.84 |
| 8.24 | R61P-2112 | Anksčiau dažytų paviršių dažymas kalkiniais dažais, dalinai paruošiant paviršių, kai lygūs paviršiai tinkuoti | 100 m2 | 1.0 | 195.45 |
| 8.25 | R61P-2112 | Anksčiau dažytų paviršių dažymas kalkiniais dažais, dalinai paruošiant paviršių, kai lygūs paviršiai plytų mūro ir betoniniai | 100 m2 | 1.0 | 146.59 |
| 8.26 | R61P-2112 | Anksčiau dažytų paviršių dažymas kalkiniais dažais, dalinai paruošiant paviršių, kai lygūs paviršiai mediniai | 100 m2 | 1.0 | 122.16 |
| 8.27 | R61P-2113 | Anksčiau dažytų paviršių dažymas emulsiniais dažais, dalinai paruošiant paviršių (sieniniai paviršiai) | 100 m2 | 1.0 | 333.55 |
| 8.28 | R61P-2113 | Anksčiau dažytų paviršių dažymas emulsiniais dažais, dalinai paruošiant paviršių (lubiniai paviršiai) | 100 m2 | 1.0 | 397.69 |
| 8.29 | R61P-2114 | Anksčiau dažytų paviršių dažymas emaliais arba aliejiniais dažais, dalinai paruošiant paviršių (sienų paviršiai) | 100 m2 | 1.0 | 397.69 |
| 8.30 | R61P-2114 | Anksčiau dažytų paviršių dažymas emaliais arba aliejiniais dažais, dalinai paruošiant paviršių (lubų paviršiai) | 100 m2 | 1.0 | 474.66 |
| 8.31 | R61P-2114 | Anksčiau dažytų paviršių dažymas emaliais arba aliejiniais dažais, dalinai paruošiant paviršių (grindų paviršiai) | 100 m2 | 1.0 | 230.92 |
| 8.32 | R61P-2114 | Anksčiau dažytų paviršių dažymas emaliais arba aliejiniais dažais, dalinai paruošiant paviršių (langų paviršiai) | 100 m2 | 1.0 | 667.09 |
| 8.33 | R61P-2114 | Anksčiau dažytų paviršių dažymas emaliais arba aliejiniais dažais, dalinai paruošiant paviršių (durų paviršiai) | 100 m2 | 1.0 | 474.66 |
| 8.34 | R61P-2115 | Anksčiau dažytų paviršių dažymas silikoniniais dažais, dalinai paruošiant paviršių | 100 m2 | 1.0 | 346.38 |
| 8.35 | R61P-2116 | Atskirų suremontuotų vietų dažymas, paruošiant paviršių ir parenkant dažus pagal spalvą (sienų paviršiai) | m2 | 1.0 | 8.51 |
| 8.36 | R61P-2116 | Atskirų suremontuotų vietų dažymas, paruošiant paviršių ir parenkant dažus pagal spalvą (lubų paviršiai) | m2 | 1.0 | 10.16 |
| 8.37 | R61P-2116 | Atskirų suremontuotų vietų dažymas, paruošiant paviršių ir parenkant dažus pagal spalvą (grindų paviršiai) | m2 | 1.0 | 4.94 |
| 8.38 | R61P-2116 | Atskirų suremontuotų vietų dažymas, paruošiant paviršių ir parenkant dažus pagal spalvą (langų paviršiai) | m2 | 1.0 | 14.27 |
| 8.39 | R61P-2116 | Atskirų suremontuotų vietų dažymas, paruošiant paviršių ir parenkant dažus pagal spalvą (durų paviršiai) | m2 | 1.0 | 10.16 |
| 8.40 | R61P-2117 | Anksčiau dažytų metalinių paviršių dažymas, dalinai paruošiant paviršių (parapetų, stogelių paviršiai) | m2 | 1.0 | 1.92 |
| 8.41 | R61P-2117 | Anksčiau dažytų metalinių paviršių dažymas, dalinai paruošiant paviršių (radiatorių, briaunotų vamzdžių paviršiai) | m2 | 1.0 | 4.49 |
| 8.42 | R61P-2117 | Anksčiau dažytų metalinių paviršių dažymas, dalinai paruošiant paviršių (durų, langinių, nuolajų, sijų paviršiai) | m2 | 1.0 | 2.57 |
| 8.43 | R61P-2117 | Anksčiau dažytų metalinių paviršių dažymas, dalinai paruošiant paviršių (vonių, lietvamzdžių, vamzdžių d daugiau 50 mm paviršiai) | m2 | 1.0 | 3.59 |
| 8.44 | R61P-2117 | Anksčiau dažytų metalinių paviršių dažymas, dalinai paruošiant paviršių (grotelių, aptvarų, vamzdžių d iki 50 mm paviršiai) | m2 | 1.0 | 5.00 |
| 8.45 | R61P-2118 | Sienų apkalo atskirų lentų pakeitimas, kai apkalas švarus išorinių sienų (lenta) | m | 1.0 | 3.30 |
| 8.46 | R61P-2118 | Sienų apkalo atskirų lentų pakeitimas, kai apkalas palangės lentos (lenta) | m | 1.0 | 1.59 |
| 8.47 | R61P-2118 | Sienų apkalo atskirų lentų pakeitimas, kai apkalas sienų kampuose ir susikirtimų vietose (lenta) | m | 1.0 | 1.34 |
| 8.48 | R61P-2119 | Stambiaplokščių pastatų išorės sienų sandūrų atskirų vietų hermetizavimas iš autobokštelio, kai darbų atlikimo aukštis iki 20 m  | m | 1.0 | 7.38 |
| 8.49 | R61P-2121 | Mūrinių sienų remontas, pakeičiant plytas, kai užtaisomos vietos storis 1/2 plytos, remontuojamas plotas iki 1 m2  | m2 | 1.0 | 50.80 |
| 8.50 | R61P-2121 | Mūrinių sienų remontas, pakeičiant plytas, kai užtaisomos vietos storis 1/2 plytos , remontuojamas plotas daugiau 1 m2  | m2 | 1.0 | 42.33 |
| 1. **PLOKŠČIŲJŲ IR ŠLAITINIŲ STOGŲ REMONTAS**
 |
| 9.1 | R61P-2203 | Įskilusių gegnių, sijų sutvirtinimas, paremiant spyriais ir sutvirtinant lentomis | vnt | 1.0 | 19.24 |
| 9.2 | R61P-2206 | Šlaitinių stogų lentų paklotų atskirų vietų keitimas, kai paklotas ištisinis, lentų storis 25 mm | m2 | 1.0 | 8.31 |
| 9.3 | R61P-2206 | Šlaitinių stogų lentų paklotų atskirų vietų keitimas kai paklotas ištisinis, lentų storis 32 mm | m2 | 1.0 | 9.16 |
| 9.4 | R61P-2207 | Šlaitinių stogų atskirų skardos lakštų keitimas | m2 | 1.0 | 15.31 |
| 9.5 | R61P-2209 | Šlaitinių stogų atskirų beasbesčio šiferio lakštų keitimas, dirbant nuo stogo  | m2 | 1.0 | 6.35 |
| 9.6 | R61P-2210 | Šlaitinių stogų atskirų beasbesčio šiferio lakštų keitimas, dirbant iš autobokštelio | m2 | 1.0 | 5.74 |
| 9.7 | R61P-2211 | Šlaitinių stogų atskirų banguotų bitumionių lakštų keitimas, dirbant nuo stogo, lakštų kraštus perdengiant viena banga | m2 | 1.0 | 6.11 |
| 9.8 | R61P-2211 | Šlaitinių stogų atskirų banguotų bitumionių lakštų keitimas, dirbant iš bokštelio, lakštų kraštus perdengiant viena banga | m2 | 1.0 | 5.50 |
| 9.9 | R61P-2213 | Plokščių stogų ritininių dangų atskirų vietų remontas, keičiant dangą (viensluoksnę prilydant)  | m2 | 1.0 | 4.19 |
| 9.10 | R61P-2213 | Plokščių stogų ritininių dangų atskirų vietų remontas, keičiant dangą (dvisluoksnę prilydant)  | m2 | 1.0 | 8.06 |
| 9.11 | R61P-3108 | Plokščių (sutapdintų) stogų remontas, paklojant naują dangą ant esamos dangos, prilydant 1 sluoksnį (m2 stogo)  | m2 | 1.0 | 5.16 |
| 9.12 | R61P-3108 | Plokščių (sutapdintų) stogų remontas, paklojant naują dangą ant esamos dangos, prilydant 2 sluoksnius (m2 stogo)  | m2 | 1.0 | 7.41 |
| 9.13 | R61P-2214 | Plokščių stogų ritininių dangų atskirų vietų remontas, išpjaunant „pūsles“, prilydant lopus (lopo plotas)  | m2 | 1.0 | 4.68 |
| 9.14 | R61P-2215 | Plokščių stogų ritininių dangų atskirų vietų remontas, padengiant bitumine mastika  | m2 | 1.0 | 1.47 |
| 9.15 | R61P-2216 | Ugniasienių ir parapetų dangos iš stoginės skardos atskirų vietų keitimas | m2 | 1.0 | 8.06 |
| 9.16 | R61P-2217 | Šlaitinių stogų kraigų atskirų vietų keitimas pagamintais elementais (skardos lenktais profiliais) | m | 1.0 | 5.77 |
| 9.17 | R61P-2218 | Šlaitinių stogų kraigų atskirų vietų keitimas, gaminant detales, kai kraigai skardos lakštų | m | 1.0 | 6.67 |
| 9.18 | R61P-2220 | Šlaitinių stogų vėjalenčių atskirų vietų keitimas pagamintais elementais, kai vėjalentės skardos lenktų profilių | m | 1.0 | 4.23 |
| 9.19 | R61P-2221 | Šlaitinių stogų vėjalenčių atskirų vietų keitimas, gaminant detales, kai vėjalentės skardos lakštų | m | 1.0 | 5.01 |
| 9.20 | R61P-2223 | Šlaitinių stogų vidinių tarpšlaičių (sąlajų) atskirų vietų keitimas, gaminant detales, kai stogai skardiniai | m | 1.0 | 18.32 |
| 9.21 | R61P-2223 | Šlaitinių stogų vidinių tarpšlaičių (sąlajų) atskirų vietų keitimas, gaminant detales, kai stogai gabalinių medžiagų | m | 1.0 | 25.65 |
| 9.22 | R61P-2224 | Palangių nuolajų ir atskirų karnizų vietų keitimas, gaminant detales, dirbant nuo stogo, kai dangos plotis 0,25 m | m | 1.0 | 5.50 |
| 9.23 | R61P-2224 | Palangių nuolajų ir atskirų karnizų vietų keitimas, gaminant detales, dirbant nuo stogo, kai dangos plotis 0,40 m | m | 1.0 | 6.11 |
| 9.24 | R61P-2224 | Palangių nuolajų ir atskirų karnizų vietų keitimas, gaminant detales, dirbant iš autobokštelio, kai dangos plotis 0,25 m | m | 1.0 | 6.60 |
| 9.25 | R61P-2224 | Palangių nuolajų ir atskirų karnizų vietų keitimas, gaminant detales, dirbant iš autobokštelio, kai dangos plotis 0,40 m | m | 1.0 | 7.33 |
| 9.26 | R61P-2226 | Šlaitinių stogų dangų prijungimų prie vertikalių paviršių atskirų vietų keitimas, gaminant detales (stogų dangų prijungimai prie dūmtraukių) | m | 1.0 | 7.83 |
| 9.27 | R61P-2226 | Šlaitinių stogų dangų prijungimų prie vertikalių paviršių atskirų vietų keitimas, gaminant detales (stogų dangų prijungimai prie sienų) | m | 1.0 | 6.72 |
| 9.28 | R61P-2227 | Cinkuotos skardos stogo sandūrų užlankų ištaisymas ir sandarinimas | m | 1.0 | 2.44 |
| 9.29 | R61P-2231 | Plokščių stogų lietaus rinktuvų (įlajų) sandarinimas, aptaisant poliesteriniu audiniu  | vnt | 1.0 | 35.63 |
| 9.30 | R61P-2231 | Plokščių stogų lietaus rinktuvų (įlajų) sandarinimas, aptaisant stiklo audiniu  | vnt | 1.0 | 32.39 |
| 9.31 | R61P-2232 | Plokščių stogų ventiliacinių kaminėlių sandarinimas  | vnt | 1.0 | 18.74 |
| 9.32 | R61P-2233 | Plokščių stogų dangų prijungimų prie vertikalių paviršių atskirų vietų sandarinimas, kai stogo danga ritininė bituminė  | m | 1.0 | 10.02 |
| 9.33 | R61P-2234 | Šlaitinių stogų sieninių latakų atskirų vietų keitimas (sieniniai latakai su karnizų nuosvyromis) | m | 1.0 | 12.34 |
| 9.34 | R61P-2235 | Šlaitinių stogų pakabinamų latakų atskirų vietų keitimas pagamintais elementais, dirbant nuo kopėčių | m | 1.0 | 7.06 |
| 9.35 | R61P-2235 | Šlaitinių stogų pakabinamų latakų atskirų vietų keitimas pagamintais elementais, dirbant iš autobokštelių | m | 1.0 | 8.21 |
| 9.36 | R61P-2236 | Šlaitinių stogų pakabinamų latakų atskirų vietų keitimas, gaminant detales, dirbant nuo kopėčių | m | 1.0 | 11.94 |
| 9.37 | R61P-2236 | Šlaitinių stogų pakabinamų latakų atskirų vietų keitimas, gaminant detales, dirbant iš autobokštelių | m | 1.0 | 13.45 |
| 9.38 | R61P-2237 | Šlaitinių stogų lietvamzdžių atskirų vietų keitimas pagamintais elementais, dirbant nuo kopėčių | m | 1.0 | 6.41 |
| 9.39 | R61P-2237 | Šlaitinių stogų lietvamzdžių atskirų vietų keitimas pagamintais elementais, dirbant iš autobokštelių | m | 1.0 | 7.70 |
| 9.40 | R61P-2238 | Šlaitinių stogų lietvamzdžių nuolajų (įlajų) keitimas pagamintais elementais, dirbant nuo kopėčių | vnt | 1.0 | 5.90 |
| 9.41 | R61P-2238 | Šlaitinių stogų lietvamzdžių nuolajų (įlajų) keitimas pagamintais elementais, dirbant iš autobokštelių | vnt | 1.0 | 7.06 |
| 9.42 | R61P-2239 | Šlaitinių stogų lietvamzdžių tiesiųjų grandžių atskirų vietų keitimas, gaminant detales, dirbant nuo kopėčių | m | 1.0 | 12.63 |
| 9.43 | R61P-2239 | Šlaitinių stogų lietvamzdžių tiesiųjų grandžių atskirų vietų keitimas, gaminant detales, dirbant iš autobokštelių | m | 1.0 | 14.00 |
| 9.44 | R61P-2240 | Šlaitinių stogų lietvamzdžių nuolajų (įlajų) keitimas, gaminant detales, dirbant nuo kopėčių | vnt | 1.0 | 25.53 |
| 9.45 | R61P-2240 | Šlaitinių stogų lietvamzdžių nuolajų (įlajų) keitimas, gaminant detales, dirbant iš autobokštelių | vnt | 1.0 | 27.45 |
| 9.46 | R61P-2241 | Šlaitinių stogų lietvamzdžių alkūnių keitimas, gaminant detales, dirbant nuo kopėčių | vnt | 1.0 | 30.20 |
| 9.47 | R61P-2241 | Šlaitinių stogų lietvamzdžių alkūnių keitimas, gaminant detales, dirbant iš autobokštelių | vnt | 1.0 | 31.57 |
| 9.48 | R61P-2242 | Lietaus nuvedimo sistemos latakų laikiklių keitimas, dirbant nuo kopėčių | vnt | 1.0 | 1.95 |
| 9.49 | R61P-2242 | Lietaus nuvedimo sistemos latakų laikiklių keitimas, dirbant iš autobokštelių | vnt | 1.0 | 2.44 |
| 9.50 | R61P-2243 | Lietaus nuvedimo sistemos lietvamzdžių laikiklių keitimas medinėse sienose, dirbant nuo kopėčių | vnt | 1.0 | 2.44 |
| 9.51 | R61P-2243 | Lietaus nuvedimo sistemos lietvamzdžių laikiklių keitimas medinėse sienose, dirbant iš autobokštelių | vnt | 1.0 | 2.93 |
| 9.52 | R61P-2243 | Lietaus nuvedimo sistemos lietvamzdžių laikiklių keitimas mūrinėse sienose, dirbant nuo kopėčių | vnt | 1.0 | 3.66 |
| 9.53 | R61P-2243 | Lietaus nuvedimo sistemos lietvamzdžių laikiklių keitimas mūrinėse sienose, dirbant iš autobokštelių | vnt | 1.0 | 4.40 |
| 9.54 | R61P-2244 | Šlaitinių stogų plastikinių ir plastiku dengtų lietaus nuvedimo sistemos elementų sandūrų sandarinimas ( latakai, dirbant nuo kopėčių (sandūra) | vnt | 1.0 | 1.10 |
| 9.55 | R61P-2244 | Šlaitinių stogų plastikinių ir plastiku dengtų lietaus nuvedimo sistemos elementų sandūrų sandarinimas (latakai, dirbant iš autobokštelių (sandūra) | vnt | 1.0 | 1.34 |
| 9.56 | R61P-2244 | Šlaitinių stogų plastikinių ir plastiku dengtų lietaus nuvedimo sistemos elementų sandūrų sandarinimas (lietvamzdžiai, dirbant nuo kopėčių (sandūra) | vnt | 1.0 | 1.47 |
| 9.57 | R61P-2244 | Šlaitinių stogų plastikinių ir plastiku dengtų lietaus nuvedimo sistemos elementų sandūrų sandarinimas (lietvamzdžiai, dirbant iš autobokštelių (sandūra) | vnt | 1.0 | 1.71 |
| 9.58 | R61P-2245 | Šlaitinių stogų cinkuotos skardos pakabinamų latakų sandūrų sandarinimas, dirbant nuo kopėčių (sandūra) | vnt | 1.0 | 2.08 |
| 9.59 | R61P-2245 | Šlaitinių stogų cinkuotos skardos pakabinamų latakų sandūrų sandarinimas, dirbant iš autobokštelių (sandūra) | vnt | 1.0 | 2.44 |
| 9.60 | R61P-2247 | Šlaitinių stogų cinkuotos skardos nuolajų (įlajų) siūlių sandarinimas, dirbant nuo kopėčių (įlaja) | vnt | 1.0 | 4.28 |
| 9.61 | R61P-2247 | Šlaitinių stogų cinkuotos skardos nuolajų (įlajų) siūlių sandarinimas, dirbant iš autobokštelių (įlaja) | vnt | 1.0 | 5.13 |
| 9.62 | R61P-2248 | Šlaitinių stogų lietaus nuvedimo sistemos, užterštos sąnašomis ir purvu, valymas (latakų valymas, dirbant nuo kopėčių) | m | 1.0 | 0.41 |
| 9.63 | R61P-2248 | Šlaitinių stogų lietaus nuvedimo sistemos, užterštos sąnašomis ir purvu, valymas (latakų valymas, dirbant iš autobokštelių) | m | 1.0 | 0.52 |
| 9.64 | R61P-2248 | Šlaitinių stogų lietaus nuvedimo sistemos, užterštos sąnašomis ir purvu, valymas (lietvamzdžių valymas, dirbant nuo kopėčių) | m | 1.0 | 0.93 |
| 9.65 | R61P-2248 | Šlaitinių stogų lietaus nuvedimo sistemos, užterštos sąnašomis ir purvu, valymas (lietvamzdžių valymas, dirbant iš autobokštelių) | m | 1.0 | 1.14 |
| 9.66 | R61P-2249 | Šlaitinių stogų lietaus nuvedimo sistemos, užterštos pritekėjusiu bitumu, valymas (latakų valymas, dirbant iš autobokštelių) | m | 1.0 | 2.12 |
| 9.67 | R61P-2249 | Šlaitinių stogų lietaus nuvedimo sistemos, užterštos pritekėjusiu bitumu, valymas (lietvamzdžių valymas, dirbant iš autobokštelių) | m | 1.0 | 5.58 |
| 9.68 | R61P-3108 | Plokščių (sutapdintų) stogų remontas, paklojant naują dangą ant esamos dangos, prilydant 1 sluoksnį (m2 stogo)  | m2 | 1.0 | 5.16 |
| 9.69 | R61P-3108 | Plokščių (sutapdintų) stogų remontas, paklojant naują dangą ant esamos dangos, prilydant 2 sluoksnius (m2 stogo)  | m2 | 1.0 | 7.41 |
| 9.70 | R61P-3108 | Plokščių (sutapdintų) stogų remontas, paklojant naują dangą ant esamos dangos, tvirtinant smeigėmis 1 sluoksnį (m2 stogo)  | m2 | 1.0 | 8.22 |
| 9.71 | R61P-3108 | Plokščių (sutapdintų) stogų remontas, paklojant naują dangą ant esamos dangos, tvirtinant smeigėmis 2 sluoksnius (m2 stogo)  | m2 | 1.0 | 9.83 |
| 9.72 | R61P-3109 | Šlaitinio stogo dangos remontas, keičiant esamą dangą nauja danga (beasbesčio šiferio) (m2 stogo dangos | m2 | 1.0 | 12.46 |
| 9.73 | R61P-3109 | Šlaitinio stogo dangos remontas, keičiant esamą dangą nauja danga (čerpių imitacijos plieno lakštų) (m2 stogo dangos | m2 | 1.0 | 15.27 |
| 9.74 | R61P-2250 | Sniego valymas nuo stogų, kai susigulėjusio sniego sluoksnio storis iki 100 mm | 100 m2 | 1.0 | 61.13 |
| 9.75 | R61P-2250 | Sniego valymas nuo stogų, kai susigulėjusio sniego sluoksnio storis daugiau 100 mm | 100 m2 | 1.0 | 91.18 |
| 9.76 | R61P-2251 | Varveklių numušimas nuo stogų, dirbant nuo žemės  | 1 m | 1.0 | 1.52 |
| 9.77 | R61P-2251 | Varveklių numušimas nuo stogų, dirbant iš autobokštelio  | 1 m | 1.0 | 1.75 |
| 9.78 | R61P-2252 | Užlipimo (liuko) kopėčių tvirtinimas | vnt | 1.0 | 4.89 |
| 9.79 | R61P-2253 | Stogo liuko remontas | vnt | 1.0 | 21.99 |
| 1. **GRINDŲ REMONTO DARBAI**
 |
| 10.1 | R61P-2302 | Lentinių grindų atskirų vietų keitimas | m2 | 1.0 | 47.47 |
| 10.2 | R61P-2304 | Linoleumo ar laminato grindų remontas, keičiant atskiras vietas | m2 | 1.0 | 11.55 |
| 10.3 | R61P-2305 | Keraminių plytelių grindų dangos remontas, keičiant plyteles, kai remontuojamas plotas iki 0,5 m2, plytelių plotas iki 0,05 m2 | m2 | 1.0 | 70.56 |
| 10.4 | R61P-2305 | Keraminių plytelių grindų dangos remontas, keičiant plyteles, kai remontuojamas plotas daugiau 0,5 m2 iki 1,0 m2, plytelių plotas iki 0,05 m2 | m2 | 1.0 | 59.01 |
| 10.5 | R61P-2306 | Betoninių grindų remontas, užtaisant išmušas, kai užtaisomas plotas iki 0,25 m2  | m2 | 1.0 | 34.96 |
| 10.6 | R61P-2306 | Betoninių grindų remontas, užtaisant išmušas, kai užtaisomas plotas daugiau 0,25 m2 iki 0,5 m2  | m2 | 1.0 | 20.98 |
| 10.7 | R61P-2306 | Betoninių grindų remontas, užtaisant išmušas, kai užtaisomas plotas daugiau 0,5 m2 iki 1,0 m2  | m2 | 1.0 | 18.60 |
| 1. **ANGŲ APTAISYMAS. LANGAI, DURYS**
 |
| 11.1 | R61P-2401 | Angų išpjovimas pastatų konstrukcijose (medinėse sienose) (angos perimetras) | m | 1.0 | 4.62 |
| 11.2 | R61P-2401 | Angų išpjovimas pastatų konstrukcijose (medinėse pertvarose) (angos perimetras) | m | 1.0 | 2.31 |
| 11.3 | R61P-2402 | Medinėse konstrukcijose išpjautų angų aptaisymas (sienose) (perimetras) | m | 1.0 | 8.55 |
| 11.4 | R61P-2402 | Medinėse konstrukcijose išpjautų angų aptaisymas (pertvarose) (perimetras) | m | 1.0 | 7.94 |
| 11.5 | R61P-2403 | Medinių palangių remontas, užtaisant plyšius | m2 | 1.0 | 6.11 |
| 11.6 | R61P-2404 | Apvadų keitimas, kai apvadai minkštų veislių medienos | m | 1.0 | 1.83 |
| 11.7 | R61P-2405 | Durų staktos remontas, pakeičiant staktos dalį spynos srityje | vnt | 1.0 | 5.62 |
| 11.8 | R61P-2406 | Durų varčių remontas, sustiprinant varčią spynos srityje | vnt | 1.0 | 20.40 |
| 11.9 | R61P-2407 | Papildomų spynų įstatymas į sumontuotas duris (įleidžiamos spynos) | vnt | 1.0 | 30.90 |
| 11.10 | R61P-2407 | Papildomų spynų įstatymas į sumontuotas duris (uždedamos spynos) | vnt | 1.0 | 13.83 |
| 11.11 | R61P-2408 | Langų apkaustų keitimas (langų vyriai) | vnt | 1.0 | 5.89 |
| 11.12 | R61P-2408 | Langų apkaustų keitimas (langų rankenos) | vnt | 1.0 | 2.75 |
| 11.13 | R61P-2408 | Langų apkaustų keitimas (langų sklendės) | vnt | 1.0 | 4.12 |
| 11.14 | R61P-2408 | Langų apkaustų keitimas (orlaidžių vyriai) | vnt | 1.0 | 2.06 |
| 11.15 | R61P-2409 | Durų apkaustų keitimas (spynos įleidžiamos) | vnt | 1.0 | 12.80 |
| 11.16 | R61P-2409 | Durų apkaustų keitimas (spynos uždedamos) | vnt | 1.0 | 8.83 |
| 11.17 | R61P-2409 | Durų apkaustų keitimas (akutės durims) | vnt | 1.0 | 2.75 |
| 11.18 | R61P-2409 | Durų apkaustų keitimas (fiksatoriai nevarstomai durų daliai) | vnt | 1.0 | 10.30 |
| 11.19 | R61P-2409 | Durų apkaustų keitimas (durų pritraukimo prietaisai) | vnt | 1.0 | 9.56 |
| 11.20 | R61P-2409 | Durų apkaustų keitimas (vyriai) | vnt | 1.0 | 5.89 |
| 11.21 |  | Išdaužtų stiklo paketų keitimas duryse, kai paketas sumontuotas be stiklajuosčių, kai stiklo paketo plotas iki 0,25 m2 | m2 | 1.0 | 62.85 |
| 11.22 |  | Išdaužtų stiklo paketų keitimas duryse, kai paketas sumontuotas be stiklajuosčių, kai stiklo paketo plotas iki 0,50 m2 | m2 | 1.0 | 46.15 |
| 11.23 | R61P-2410 | Išdaužtų stiklų languose keitimas, kai stiklo plotas iki 0,25 m2 | m2 | 1.0 | 37.06 |
| 11.24 | R61P-2410 | Išdaužtų stiklų languose keitimas, kai stiklo plotas iki 0,50 m2 | m2 | 1.0 | 21.28 |
| 11.25 | R61P-2410 | Išdaužtų stiklų languose keitimas, kai stiklo plotas iki 1,0 m2 | m2 | 1.0 | 14.27 |
| 11.26 | R61P-2410 | Išdaužtų stiklų languose keitimas, kai stiklo plotas daugiau 1,0 m2 | m2 | 1.0 | 12.35 |
| 11.27 | R61P-2411 | Langų stiklų sandarinimas, neišimant stiklų (pakeičiant juosteles) | 100 m | 1.0 | 178.35 |
| 11.28 | R61P-2411 | Langų stiklų sandarinimas, neišimant stiklų (nekeičiant juostelių) | 100 m | 1.0 | 109.94 |
| 11.29 | R61P-2412 | Langų rėmų sandarinimas, priklijuojant tarpiklį | 100 m | 1.0 | 94.06 |
| 11.30 | R61P-2412 | Langų rėmų sandarinimas, įfrezuojant tarpiklį | 100 m | 1.0 | 230.92 |
| 11.31 | R61P-2413 | Stiklo paketų pakeitimas, kai stiklo paketo plotas iki 0,25 m2 | m2 | 1.0 | 24.98 |
| 11.32 | R61P-2413 | Stiklo paketų pakeitimas, kai stiklo paketo plotas daugiau 0,25 m2 iki 0,50 m2 | m2 | 1.0 | 16.61 |
| 11.33 | R61P-2413 | Stiklo paketų pakeitimas, kai stiklo paketo plotas daugiau 0,5 m2 iki 1,0 m2 | m2 | 1.0 | 11.12 |
| 11.34 | R61P-2413 | Stiklo paketų pakeitimas, kai stiklo paketo plotas daugiau 1,0 m2 iki 2,0 m2 | m2 | 1.0 | 9.47 |
| 11.35 | R61P-2413 | Stiklo paketų pakeitimas, kai stiklo paketo plotas daugiau 2,0 m2 | m2 | 1.0 | 7.41 |
| 11.36 | R61P-2415 | Durų atmušų montavimas | vnt | 1.0 | 3.05 |
| 11.37 | R61P-2414 | Durų sandarinimas, tvirtinant tarpiklį prie varčios arba staktos | 100 m2 | 1.0 | 53.75 |
| 1. **KROSNYS, KAMINAI**
 |
| 12. 1 | R61P-2501 |  Kamino antgalių viršaus permūrijimas (iširusio kamino mūrinio iki 4 eilių išardymas), pridedant iki 50 % naujų plytų, kai kamino kanalų skaičius 1.00 vnt  | vnt | 1.0 | 30.14 |
| 12.2 | R10-20 | Kaminų ant stogo su vienu 1/2x1/2 plytos skerspjūvio dūmtakiu perstatymas  | m | 1.0 | 48.89 |
| 12.3 | R10-21 | Kaminų ant stogo su vienu 1x1/2 plytos skerspjūvio dūmtakiu perstatymas  | m | 1.0 | 59.47 |
| 12.4 | R10-22 | Kaminų ant stogo su vienu 1x1 plytos skerspjūvio dūmtakiu perstatymas  | m | 1.0 | 74.00 |
| 12.5 | R10-23 | Kaminų ant stogo kiekvienam sekančiam 1/2x1/2 plytos skerspjūvio dūmtakio kanalo perstatymui pridėti (R10-20)  | m | 1.0 | 30.39 |
| 12.6 | R10-24 | Kaminų ant stogo kiekvienam sekančiam 1x1/2 plytos skerspjūvio dūmtakio kanalo perstatymui pridėti (R10-21)  | m | 1.0 | 33.04 |
| 12.7 | R10-25 | Kaminų ant stogo kiekvienam sekančiam 1x1 plytos skerspjūvio dūmtakio kanalo perstatymui pridėti (R10-22)  | m | 1.0 | 42.29 |
| 12.8 | R10-29 | Ant stogo esančio kamino mūrinio pataisymas  | vnt | 1.0 | 2.09 |
| 12.9 | R10-31 | Kamino su dviem dūmtakiais antgalių viršaus permūrijimas (iširusio kamino mūrinio iki 4 eilių išardymas), pridedant iki 50% naujų plytų  | vnt | 1.0 | 24.86 |
| 1210 | R10-32 | Kiekvienam sekančiam kamino kanalo permūrijimui, kai jų daugiau kaip du prie R10-31 pridėti  | vnt | 1.0 | 7.82 |
| 12.11 | R61P-2502 | Kamino gaubtų pagaminimas ir keitimas, kai kamino kanalų skaičius 1.00 vnt. | vnt | 1.0 | 32.95 |
| 12.12 | R61P-2503 | Šildymo krosnių skliautų mažas remontas  | vnt | 1.0 | 93.06 |
| 12.13 | R61P-2503 | Šildymo krosnių pado, pakuros ir traukos angų mažas remontas  | vnt | 1.0 | 40.46 |
| 12.14 | R61P-2503 | Viryklių pakuros ir traukos angų mažas remontas  | vnt | 1.0 | 16.91 |
| 12.15 | R61P-2503 | Viryklių išorinių sienelių mažas remontas  | vnt | 1.0 | 30.34 |
| 12.16 | R61P-2504 | Krosnių ir viryklių paviršių įtrūkimų, plyšių remontas | m2 | 1.0 | 5.04 |
| 12.17 | R61P-2505 | Neaptaisytų krosnių ir viryklių prietaisų keitimas (pakurų durelės) | vnt | 1.0 | 23.10 |
| 12.18 | R61P-2505 | Neaptaisytų krosnių ir viryklių prietaisų keitimas traukos ir valdymo durelės | vnt | 1.0 | 11.12 |
| 12.19 | R61P-2505 | Neaptaisytų krosnių ir viryklių prietaisų keitimas (krosniakaiščiai) | vnt | 1.0 | 16.30 |
| 12.20 | R61P-2505 | Neaptaisytų krosnių ir viryklių prietaisų keitimas (orkaitės) | vnt | 1.0 | 22.23 |
| 12.21 | R61P-2505 | Neaptaisytų krosnių ir viryklių prietaisų keitimas (ketlentės) | vnt | 1.0 | 16.06 |
| 12.22 | R61P-2505 | Neaptaisytų krosnių ir viryklių prietaisų keitimas (ardeliai) | vnt | 1.0 | 6.05 |
| 12.23 | R61P-2505 | Neaptaisytų krosnių ir viryklių prietaisų keitimas (garlaidžių grotelės) | vnt | 1.0 | 5.80 |
| 12.24 | R61P-2506 | Aptaisytų krosnių ir viryklių prietaisų keitimas (pakurų durelės) | vnt | 1.0 | 31.57 |
| 12.25 | R61P-2506 | Aptaisytų krosnių ir viryklių prietaisų keitimas (traukos ir valymo durelės) | vnt | 1.0 | 18.12 |
| 12.26 | R61P-2506 | Aptaisytų krosnių ir viryklių prietaisų keitimas (krosniakaiščiai) | vnt | 1.0 | 22.65 |
| 12.27 | R61P-2506 | Aptaisytų krosnių ir viryklių prietaisų keitimas (orkaitės) | vnt | 1.0 | 34.31 |
| 12.28 | R61P-2507 | Valymo angų mūrinyje iškirtimas ir užtaisymas | vnt | 1.0 | 3.66 |
| 12.29 | R61P-2508 | Kaminų kanalų valymas, kai kanalai vertikalūs | m | 1.0 | 1.10 |
| 12.30 | R61P-2508 | Kaminų kanalų valymas, kai kanalai horizontalūs | m | 1.0 | 2.57 |
| 12.31 | R61P-2508 | Kaminų kanalų valymas, esant užkritimams arba lizdams | m | 1.0 | 7.57 |
| 12.32 | R61P-2508 | Kaminų kanalų valymas (tikrinimas) | m | 1.0 | 0.61 |
| 12.33 | R61P-2508 | Kaminų kanalų valymas, esant užkritimams arba lizdams | m | 1.0 | 7.57 |
| 12.34 | R61P-2510 | Šildomųjų krosnių kanalų valymas | vnt | 1.0 | 24.43 |
| 12.35 | R61P-2510 | Viryklių su šildomąja sienele kanalų valymas | vnt | 1.0 | 21.99 |
| 1. **PASTOLIAI**
 |
| 13.1 | R23-67 | Metalinių inventorinių iki 16 m aukščio pastolių išorės darbams įrengimas (vertikali projekcija) | 100 m2 | 1.0 | 691.50 |
| 1. **LAIPTINIŲ VALYMAS, VĖLIAVOS, GATVIŲ PAVADINIMAI**
 |
| 14. 1 | R61P-2802 | Laiptinių valymas | 1 m2 | 1.0 | 0.23 |
| 14.2 | R61P-2803 | Gatvės pavadinimo ženklų tvirtinimas prie statinių konstrukcijų, dirbant nuo kopėčių, kai statinių konstrukcijos medinės | vnt | 1.0 | 1.83 |
| 14.3 | R61P-2803 | Gatvės pavadinimo ženklų tvirtinimas prie statinių konstrukcijų, dirbant nuo kopėčių, kai statinių konstrukcijos mūrinės, betoninės | vnt | 1.0 | 4.40 |
| 14.4 | R61P-2804 | Namo numerio ženklų tvirtinimas prie statinių konstrukcijų, dirbant nuo kopėčių, kai statinių konstrukcijos medinės | vnt | 1.0 | 1.83 |
| 14.5 | R61P-2804 | Namo numerio ženklų tvirtinimas prie statinių konstrukcijų, dirbant nuo kopėčių, kai statinių konstrukcijos mūrinės, betoninės | vnt | 1.0 | 4.40 |
| 14.6 | R61P-2805 | Gatvės pavadinimo ženklų keitimas, dirbant nuo kopėčių, kai statinių konstrukcijos medinės | vnt | 1.0 | 2.93 |
| 14.7 | R61P-2805 | Gatvės pavadinimo ženklų keitimas, dirbant nuo kopėčių, kai statinių konstrukcijos mūrinės, betoninės | vnt | 1.0 | 6.84 |
| 14.8 | R61P-2806 | Namo numerio ženklų keitimas, dirbant nuo kopėčių, kai statinių konstrukcijos medinės | vnt | 1.0 | 2.93 |
| 14.9 | R61P-2806 | Namo numerio ženklų keitimas, dirbant nuo kopėčių, kai statinių konstrukcijos mūrinės, betoninės | vnt | 1.0 | 6.84 |
| 14.10 | R61P-2807 | Vėliavų laikiklių tvirtinimas prie statinių konstrukcijų (medinių konstrukcijų) | vnt | 1.0 | 3.09 |
| 14.11 | R61P-2807 | Vėliavų laikiklių tvirtinimas prie statinių konstrukcijų (mūrinių, betoninių konstrukcijų) | vnt | 1.0 | 11.12 |
| 14.12 | R61P-2808 | Skelbimų lentos montavimas | vnt | 1.0 | 1.95 |
| 14.13 | R61P-2809 | Medinių laiptų pakopų keitimas, kai pakopų kiekis vienoje vietoje iki 3 vnt | vnt | 1.0 | 38.49 |
| 14.14 | R61P-2809 | Medinių laiptų pakopų keitimas, kai pakopų kiekis vienoje vietoje daugiau kaip 3 vnt | vnt | 1.0 | 32.07 |
| 14.15 | R61P-2810 | Medinių laiptų turėklų remontas, nekeičiant porankių (m porankių) | m | 1.0 | 54.35 |
| 14.16 | R61P-2810 | Medinių laiptų turėklų remontas, keičiant porankius (m porankių) | m | 1.0 | 13.73 |
| 14.17 | R61P-2811 | Medinių porankių keitimas (minkštų veislių medienos (m porankio)) | m | 1.0 | 5.39 |
| 1. **ATITVARŲ REMONTAS, ŠILTINIMAS**
 |
| 15.1 | R61P-2122 | Sienų, apšiltintų izoliacinėmis plokštėmis, izoliacinio sluoksnio atskirų vietų nuardymas, dirbant nuo kopėčių  | m2 | 1.0 | 8.72 |
| 15.2 | R61P-2122 | Sienų, apšiltintų izoliacinėmis plokštėmis, izoliacinio sluoksnio atskirų vietų nuardymas, dirbant iš autobokštelio  | m2 | 1.0 | 10.29 |
| 15.3 | R61P-2123 | Sienų atskirų vietų šiltinimas, klijuojant izoliacinėmis plokštėmis, nuo kopėčių, naudojant fasadines min. vatos plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis 100 mm  | m2 | 1.0 | 9.69 |
| 15.4 | R61P-2123 | Sienų atskirų vietų šiltinimas, klijuojant izoliacinėmis plokštėmis, nuo kopėčių, naudojant putų polistireno plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis 100 mm  | m2 | 1.0 | 9.39 |
| 15.5 | R61P-2124 | Sienų atskirų vietų šiltinimas, klijuojant izoliacinėmis plokštėmis, iš autobokštelio, naudojant fasadines min. vatos plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis 100 mm  | m2 | 1.0 | 11.21 |
| 15.6 | R61P-2124 | Sienų atskirų vietų šiltinimas, klijuojant izoliacinėmis plokštėmis, iš autobokštelio, naudojant putų polistireno plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis 100 mm  | m2 | 1.0 | 11.21 |
| 15.7 | R61P-2125 | Sienų paviršių ,apšiltintų izoliacinėmis plokštėmis, atskirų vietų tinkavimas, armuojant tinkleliais ir dekoratyvine apdaila, dirbant nuo kopėčių  | m2 | 1.0 | 18.61 |
| 15.8 | R61P-2125 | Sienų paviršių, apšiltintų izoliacinėmis plokštėmis, atskirų vietų tinkavimas, armuojant tinkleliais ir dekoratyv. apdaila, dirbant iš autobokštelio  | m2 | 1.0 | 21.40 |
| 15.9 | R61P-3206 | Anksčiau dažytų fasadų dažymas emulsiniais dažais (m2 sienos be angų)  | m2 | 1.0 | 11.08 |
| 15.10 | R61P-3206 | Anksčiau dažytų fasadų dažymas silikatiniais dažais (m2 sienos be angų)  | m2 | 1.0 | 9.66 |
| 15.11 | R61P-3205 | Cokolio šiltinimas polistireninio putplasčio plokštėmis, tinkuojant plonasluoksniu armuotu tinku (m cokolio)  | m | 1.0 | 50.33 |
| 15.12 | R61P-3206 | Anksčiau dažytų fasadų dažymas struktūriniais dažais (m2 sienos be angų)  | m2 | 1.0 | 10.08 |
| 15.13 | R61P-3207 | Sienų apmūros remontas, keičiant 10 % plytų (m2 sienos apmūros paviršiaus)  | m2 | 1.0 | 4.74 |
| 15.14 | R61P-3207 | Sienų apmūros remontas, keičiant 25 % plytų (m2 sienos apmūros paviršiaus)  | m2 | 1.0 | 11.02 |
| 15.15 | R61P-3207 | Sienų apmūros remontas, keičiant 50 % plytų (m2 sienos apmūros paviršiaus)  | m2 | 1.0 | 21.27 |
| 1. **PATALPŲ DEZINFEKAVIMAS**
 |
| 16.1 |  | Laiptinių ir kt. patalpų dezinfekavimo darbai  | 100 m2 | 1.0 | 15.00 |
| 16.2 |  | Sandėliukų ir kt. patalpų dezinfekavimo darbai  | 100 m2 | 1.0 | 16.94 |
| 1. **KITI DARBAI**
 |
| 17.1 | R23-59 | Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų | t | 1.00 | 25.36 |
| 17.2 | R23-61 | Statybinių šiukšlių išvežimas 5 km atstumu automobiliais – savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 1.00 | 13.12 |
| 17.3 | R23-66 | Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti | t | 1.00 | 0.66 |
| 17.4 |  | Užrašų arba piešinių nuo sienų valymas | m2 | 1.0 | 4.38 |
| 17.5 |  | Sienų paviršiaus valymas vandeniu, naudojant aukšto slėgio plovimo įrenginį | m2 | 1.0 | 6.98 |
| 1. **DARBUOTOJŲ ĮKAINIAI**
 |
| 18.1 |  | Sistemų eksploatavimo technikas | val. |  | 9,41 |
| 18.2 |  | Suvirintojas | val. |  | 12.34 |
| 18.3 |  | Elektrikas | val. |  | 7.2 |
| 18.4 |  | Statybininkas | val. |  | 7,71 |
| 1. **TRANSPORTO IR MECHANIZMŲ NUOMA**
 |
|   |  | **Nuomojamo transporto rūšis** |  |   | Eur/ su PVM  |
| 19.1 |  | Lengvieji automobiliai | Eur/km |   | 0.25 |
| 19.2 |  | Automobiliai iki 3,5 t | Eur/km |   | 0.30 |
| 19.3 |  | Savivartis automobilis „IVECO” iki 5,5 t  | Eur/km |   | 0.80 |
| Eur/h |   | 9.50 |
| 19.4 |  | Ekskavatorius „KAMATSU WB 93 S” | Eur/h |   | 30.25 |
| 19.5 |  | Frontalinis krautuvas „Dieci ZEUS 37,7” | Eur/h |   | 27.83 |
| 19.6 |  | Mobilus keltuvas (bokštelis – priekaba be operatoriaus)   | Eur/h |   | 21.20 |
| Eur/1-5 d. |   | 77.00 |
| Eur/virš 6 d. |   | 65.0 |
| 19.7 |  | Benzininis generatorius trifazis (8,0 kW; 380 V)  | Eur/h |   | 10.5 |
| Eur/1-5 d. |   | 45.00 |
| Eur/virš 6 d. |   | 40,00  |
| 19.8. |  | Frontalinis krautuvas DIECI SAMSON 60,9 VSEV02 | Eur/h |  | 36.30 |
| 1. **PATALPŲ NUOMA**
 |
|  |  | **Poilsio bazė** |  |  | Eur/su PVM |
| 20.1 |  | Visos poilsio bazės nuoma parai |   |   | 220,00  |
| 20.2 |  | Pirties nuoma iki 6 val. |   |   |  50,00 |
| 20.3 |  | Pirties nuoma parai |   |   |  100,00 |
| 20.4 |  | Kambario nuoma parai |   |   |  30,00 |
| 20.5 |  | Visų kambarių nuoma parai |   |   |  100,00 |
| 20.6 |  | I aukšto salės nuoma iki 8 val. |   |   |  60,00 |
| 20.7 |  | II aukšto salės nuoma iki 8 val. |   |   |  80,00 |
| 20.8 |  | Kiemo, pavėsinės nuoma iki 8 val. |   |   |  40,00 |
|  |  | **Patalpų nuoma (administracinis pastatas)** |   |   |   |
| 20.9 |  | Salės nuoma vienai parai |   |   | 120,00  |
| 20.10 |  | Vienos vietos kambaryje nuomos kaina vienai parai |   |   |  15,00 |
| 20.11 |  | Viso 4-čio kambario nuomos kaina vienai parai |   |   |  48,00 |
| 20.12 |  | Viso 2-čio kambario nuomos kaina vienai parai |   |   | 24,00 |
| 20.13 |  | Visų kambarių nuoma vienai parai |  |  | 160,00 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_